# 提供媒体からMainframeへのファイル転送

FTP、HULFTなどのファイル転送ツールを使用して、提供ファイル（固定長形式）をMainframeへバイナリー転送してください。

提供ファイル（固定長形式）は、提供媒体のHULFTディレクトリー配下に格納されています。

相手ホストのMainframeのデータ・セットは、表2.4 を参照して作成してください。レコード長およびブロック長が異なると、提供ファイルは正常に復元されません。

表2.4 転送先データ・セットの形式

ライブラリー名 | 転送先データ・セット名 | データ・セット形式
--- | --- | ---
容量(CYL) | ファイル編成 | レコード形式 | レコード長 | ブロック長
HULFT JCLライブラリー | HULFT.V10INST.JCL | 1 | 順編成(PS) | FB | 80 | 800
HULFT ISPFパネルライブラリー （JPN） | HULFT.V10INST.JPN.PANEL | 1
HULFT ISPFパネルライブラリー （ENG） | HULFT.V10INST.ENG.PANEL | 1
HULFT ISPFメッセージライブラリー （JPN） | HULFT.V10INST.JPN.MSG | 1
HULFT ISPFメッセージライブラリー （ENG） | HULFT.V10INST.ENG.MSG | 1
HULFTパラメーターライブラリー | HULFT.V10INST.PARMLIB | 1
HULFTロードモジュールライブラリー | HULFT.V10INST.LOAD | 40 | 1024 | 27648