# 詳細ホスト情報の登録

システム管理メニュー画面から、詳細ホスト情報を登録するときの手順は以下のとおりです。

オプション欄に“4”、ID欄に“ZOS”を入力し［実行］キーを押します。

詳細ホスト情報更新（基本）画面が表示されます。各項目に必要事項を入力します。

詳細ホスト情報更新（基本）画面の各項目の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 詳細ホスト情報

【登録内容】

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  ホスト名 | ZOS
  ホスト種 | H
  転送コードセット | I
  日本語規格 | 83
  集信ポートNO. | 30000
  要求受付ポートNO. | 31000
  接続形態 | L
  ホスト別配信多重度 | 0

                         <<  詳細ホスト情報更新（基本） >>
      コマンド   ==>
                                                          コマンド E: 拡張画面切替
      ホスト名 : ZOS

      ホスト種            ：   H       (H: 汎用機  L:LINUX/UNIX  W:WIN  I：IBMI  )

      転送コードセット    ：   I       (S:SHIFT-JIS  E:EUC-JP  8:UTF-8  J:JEF
                                        I:IBM 漢字  G:GB18030  C:IBM 簡体字 )

      日本語規格          ：   83      ( 78:78JIS  83:83JIS)
      集信ポート NO.      ：   30000   ( 省略時  30000)
      要求受付ポート NO.  ：   31000   ( 省略時  31000)
      接続形態            ：   L       ( L:LAN )
      ホスト別配信多重度  ：   0

      HULFT7 通信モード   ：   N      （ Y: 有効 N: 無効 )

      コメント
         LOOP TEST

画面5.1 詳細ホスト情報更新（基本）画面

入力が完了したらコマンド欄に“SAVE”を入力し［実行］キーを押します。システム管理メニュー画面に戻り登録が完了します。登録を中止する場合は［F3］キーを2度押します。

注意

集信ポートNO.と要求受付ポートNO.には、それぞれHULFTのPORT管理ファイルで定義した集信ポート番号と要求受付ポート番号を入力してください。
HULFTのPORT管理ファイルについては「PORT管理ファイルの創成」を参照してください。