# 集信管理情報の登録

システム管理メニュー画面から、集信管理情報を登録するときの手順は以下のとおりです。

オプション欄に“2”、ID欄に“LOOPTEST”を入力し［実行］キーを押します。

集信管理情報更新（基本）画面が表示されます。各項目に以下の必要事項を入力します。

【登録内容（基本）】

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  ファイルID | LOOPTEST
  汎用機DSN | HULFT.LOOPRCV
  ボリューム通番 | HUL001
  カタログ処理 | C
  レコード形式 | F
  レコード長 | 80
  ブロック長 | 6160
  登録モード | R
  異常時の処置 | K
  集信形態 | S
  その他の項目 | 省略可

集信管理情報更新（基本）画面の各項目の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 集信管理情報

                           <<  集信管理情報更新（基本） >>
      コマンド   ==>
                                                          コマンド E: 拡張画面切替
      ファイルＩＤ：  LOOPTEST
      汎用機ＤＳＮ：  HULFT.LOOPRCV

      ボリューム通番      ：  HUL001
      カタログ処理        ：  C     (N: なし      Y: 世代管理  C: カタログ )
      マルチボリューム区分：  S     (S: シングル  M: マルチ    A: 自動 )
      ＭＦ集信属性        ：  R     (R:RCV        S:SND)
      レコード形式        ：  F     (F: 固定長    V: 可変長 )
      容      量          ：  C     (C: CYL       T: TRK)
      一次要求量          ：  5              増分量    ：  3
      未使用域            ：        (RLSE: 解放 )
      レコード長          ：  80             ブロック長：  6160
      登録モード          ：  R     (N: 新規作成  R: 置き換え  M: 追加 )
      異常時の処置        ：  K     (D: 削除      K: 保存      R: 復元 )
      集信形態            ：  S     (S: 単一集信  M: 複数集信 )
      ＥＢＣＤＩＣセット  ：  0     (0:AUT A:KN B:AL C:AC D:AP E:LOW F:EX G:NE H:KX
                                     V:U1 W:U2 X:U3)
      正常時ジョブＩＤ    ：
      異常時ジョブＩＤ    ：
      コメント

画面5.4 集信管理情報更新（基本）画面

集信管理情報更新（基本）画面のコマンドに“E”を入力し［実行］キーを押すと、集信管理情報更新（拡張）画面が表示されます。各項目に以下の必要事項を入力します。

【登録内容（拡張）】

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  転送グループID | GRP01
  その他の項目 | 省略可

                           <<  集信管理情報更新（拡張） >>   SAVE,B,E いずれか入力
      コマンド   ==>
                                                          コマンド B: 基本画面切替
      ファイルＩＤ：  LOOPTEST
      汎用機ＤＳＮ：  HULFT.LOOPRCV

      集信完了通知        ：  T      (T: 受信完了 J: ジョブ完了 )
      転送グループＩＤ    ：  GRP01
      データ検証          ：  0      (0: しない   1: する )
      ストレージクラス    ：              管理クラス：
      データクラス        ：
      UNIT                ：
      印刷文字            ：         (A:ANSI      M: 機械 )
      ワークボリューム通番：
      順序番号            ：
      RDW 付集信          ：  N      (N: しない   Y: する )
      暗号キー            ：

      コメント

画面5.5 集信管理情報更新（拡張）画面

集信管理情報更新（拡張）画面の各項目の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 集信管理情報

当疎通テストで使用する汎用機DSN（集信ファイル名）は、“HULFT.LOOPRCV”としてください。

入力が完了したらコマンド欄に“SAVE”を入力し［実行］キーを押します。システム管理メニュー画面に戻り登録が完了します。登録を中止する場合は［F3］キーを2度押します。

注意

本書ではボリューム通番を“HUL001”としていますが、この項目は環境に合わせて変更してください。