# PORT管理ファイルの創成

HULFTが使用するPORT管理ファイル（例 HULFT.PROFILE.TCPIP）を創成します。

創成するファイル属性は以下のとおりです。

属性
編成 | レコード形式 | レコード長 | ブロック長
--- | --- | --- | ---
PS | FB | 80 | 6160

HULFTパラメーターライブラリー内のメンバー「PROFILE」に、HULFTで使用する集信ポート番号、要求受付ポート番号、集信アプリケーション名、および要求受付アプリケーション名を設定後、IEBGENERを使用して上記の表に示す属性のPORT管理ファイルを創成します。

JCL例

創成用の雛形JCL : HULFT.JCL（INSTALL5）

    //INSTALL5 JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
    //*
    //PROFILE  EXEC PGM=IEBGENER
    //SYSUT1   DD   DSN=HULFT.PARMLIB(PROFILE),DISP=SHR
    //SYSUT2   DD   DSN=HULFT.PROFILE.TCPIP,
    //             UNIT=SYSDA,VOL=SER=HUL001,DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
    //             DCB=(LRECL=80,BLKSIZE=6160,RECFM=FB,DSORG=PS),
    //             SPACE=(TRK,(5,1),RLSE)
    //SYSPRINT DD   DUMMY
    //SYSIN    DD   DUMMY
    //

DD名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
SYSUT1 | HULFT.PARMLIB | HULFTパラメーターライブラリー（導入先ファイル）
SYSUT2 | HULFT.PROFILE.TCPIP | PORT管理ファイル

パラメーター名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
UNIT | SYSDA | UNIT
VOL=SER | HUL001 | ボリューム名

創成されたPORT管理ファイルには、HULFTで使用する集信ポート番号、要求受付ポート番号、集信アプリケーション名、および要求受付アプリケーション名の定義を追加してください。

定義する値については、「導入計画」を参照してください。

注意

- Communications Serverが管理しているTCP/IPホストファイルには、HULFTで使用する集信ポート番号、要求受付ポート番号、集信アプリケーション名、および要求受付アプリケーション名を定義しないでください。

- Communications Serverの再起動は必要ありません。

- PORT管理ファイルの修正を適用する場合、HULFTシステムを再起動する必要があります。

PORT管理ファイルの例

      30000#TCP#HULRCV ; HULFT RCV TASK
      31000#TCP#HULSRV ; HULFT ACCEPT TASK

  = 備考 =

  - #はスペースを意味しています。必ず指定の個所にスペースを入れてください。

  - セミコロン（;）以降はコメントを意味しています。