# HULFTに言語環境（LE）の設定パラメーター（CEEUOPT）を静的に結合する方法

XRAPTSRVまたはXRAPTTSKと言語環境（LE）の設定パラメーター（CEEUOPT）を静的に結合するためのテンプレートJCLを作成し、実行してください。

［テンプレートJCL例］

    //CEELINK JOB CLASS=A,MSGCLASS=X
    //LINKAPT1 EXEC PGM=HEWLKED,
    //         PARM='LET,XREF,LIST,MAP,RENT,AC(1),AMODE(31),RMODE(ANY)'
    //STEPLIB  DD DSN=SYS1.LINKLIB,DISP=SHR
    //SYSLIB   DD DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //         DD DSN=CEE.SCEERUN,DISP=SHR
    //HULFT    DD DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //CEERUN   DD DSN=CEE.SCEERUN,DISP=SHR
    //CEEU     DD DSN=HULFT.CEEUOPT.LOAD,DISP=SHR
    //SYSLIN  DD *
            INCLUDE CEEU(CEEUOPT)
            INCLUDE CEERUN(IGZERRE)
            INCLUDE HULFT(XRAPTSRV)
            ENTRY XRAPTSRV
            NAME XRAPTSRV(R)
    /*
    //SYSLMOD  DD DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //SYSUT1   DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(5))
    //SYSPRINT DD SYSOUT=*
    //*
    //LINKAPT2 EXEC PGM=HEWLKED,
    // PARM='LET,XREF,LIST,MAP,RENT,AC(1),AMODE(31),RMODE(ANY)'
    //STEPLIB  DD DSN=SYS1.LINKLIB,DISP=SHR
    //SYSLIB   DD DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //         DD DSN=CEE.SCEERUN,DISP=SHR
    //HULFT    DD DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //CEERUN   DD DSN=CEE.SCEERUN,DISP=SHR
    //CEEU     DD DSN=HULFT.CEEUOPT.LOAD,DISP=SHR
    //SYSLIN   DD *
            INCLUDE CEEU(CEEUOPT)
            INCLUDE CEERUN(IGZERRE)
            INCLUDE HULFT(XRAPTTSK)
            ENTRY XRAPTTSK
            NAME XRAPTTSK(R)
    /*
    //SYSLMOD  DD DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //SYSUT1   DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(5))
    //SYSPRINT DD SYSOUT=*
    //

DD名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
HULFT | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
SYSLIB | CEE.SCEERUN | LEライブラリー
SYSLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
CEEU | HULFT.CEEUOPT.LOAD | LEライブラリー(*1)
SYSLMOD | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー

パラメーター名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
UNIT | SYSDA | UNIT

*1 | : | 「言語環境（LE）の設定パラメーターの変更方法」の「言語環境（LE）の設定パラメータの登録方法」の手順3. で作成したモジュールが格納されているライブラリー

以上でHULFTに言語環境（LE）の設定パラメーター（CEEUOPT）を結合しました。