# システム動作環境設定ファイルの変更

システム動作環境設定ファイルは、HULFTパラメーターライブラリー内のメンバー名「HULPRM」で用意しています。ユーザーの環境に合わせて必要項目を変更してください。以下の項目は、導入時に変更が最低限必要となる項目です。

システム動作環境設定の各項目については、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

［各項目の変更内容］

START-TASK

  : 配信プログラムのジョブ名

  配信プログラム（XRSND）を起動する際のジョブ（PROC）名を指定します。

  設定内容に誤りがあると、配信処理が正常に行えません。

UNIT

  : 配信ワークファイルのUNIT名

  配信ワークファイルのユニットグループ名を指定します。省略時は「SYSDA」が設定されます。

PORTNO

  : 集信ポートNo.

  集信プログラムのポートNo.を指定します。

HOST-NAME

  : 自ホスト名

  相手マシンへ通知する自ホスト名を指定します。

  HULFTの配信処理および集信処理において、この項目に設定した自ホスト名が相手マシンへMainframe側のホスト名として通知されます。

DOMAIN

  : 自ドメイン名

  相手マシンへ通知する自ホスト名（ドメイン名）を指定します。

  HULFTの配信処理および集信処理において、この項目に設定した自ホスト名（ドメイン名）が相手マシンへMainframe側のホスト名（ドメイン名）として通知されます。

  自ホスト名を9バイト以上で指定したい場合にこの項目を指定します。

PREFIX

  : 配信ワークファイルの第一修飾子

  HULFTが動的にアロケーションする配信ワークファイル名の第一修飾子を指定します。省略時は「XR」が第一修飾子となります。

  配信ワークファイル名の形式は以下のとおりです。

  「 XR.H.Yxx.Mxxxx.Txxxx.Txxxx.xxxxxxxx 」

RPREFIX

  : 集信ワークファイルの第一修飾子

  複数集信を行う場合の集信ワークファイル名の第一修飾子を指定します。省略時は「XRM」が第一修飾子となります。

  集信ワークファイル名の形式は以下のとおりです。

  「 XRM.Rxxxxxxx.Gxxxxxxx 」

INIT-UNIT

  : 配信ファイル・集信ファイルのUNIT名

  配信ファイルおよび集信ファイルのユニットグループ名を指定します。省略時は「SYSDA」が設定されます。

TCPIP

  : TCP/IPのアドレススペース名

  Communications Serverが起動されている空間アドレス名を指定します。

  Communications Serverの起動PROC名が空間アドレス名です。

  設定に誤りがあると、HULFTシステムは正常に起動されません。

SERIALNO

  : シリアル番号

  HULFT製品のシリアル番号（ハイフンを除いて13桁）を指定します。

  「シリアル番号の登録」を参照してください。

PRODUCTKEY

  : プロダクトキー

  HULFT製品のプロダクトキー（ハイフンを除いて25桁）を指定します。

  「プロダクトキーの登録」を参照してください。

SND-SEQNO-THRESHOLD

  : 配信処理番号しきい値

  配信処理番号をリセットするためのしきい値を指定します。

RESND-QUELISTNO-THRESHOLD

  : 再配信処理番号しきい値

  再配信処理番号リセットするためのしきい値を指定します。

HULCHARSET

  : HULFTキャラクターセット

  使用しているエミュレーターのCCSIDの値を指定します。

CONTROL-FILE

  : システム制御ファイル名

  システム制御ファイルは、HULFTが内部的に使用するファイルです。

  システム制御ファイルのデータ・セット名を指定します。

INSTTRANSCMDQUE

  : 簡易転送コマンド発行用配信制御ファイル

  配信制御ファイル名を指定します。

注意

- HULFT Ver.8からシステム動作環境設定にコンソールメッセージ出力選択（CNSSELECT）が追加されました。コンソールメッセージ出力選択の詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

  HULFT導入時のコンソールメッセージ出力選択（CNSSELECT）の初期値は、旧来型メッセージで表示する設定となっています。

      CNSSELECT=0

  初期値のままHULFTを動作させると、コンソールメッセージに表示されるIDは8バイトまでの表示となります。

  拡張された最大50バイトまでのIDで表示したい場合、コンソールメッセージ出力選択を拡張型メッセージで動作する設定に変更してください。

  設定方法は以下となります。

      CNSSELECT=1

- 日本語で利用する場合は、HULFT動作言語（HULLANG）は“JPN（日本語）”を設定してください。それ以外の場合は“ENG（英語）”を設定してください。

- HULFT Ver.8からシステム動作環境設定に環境変数の頭文字選択（INDOPTVAR）の項目が追加されました。

  項目の詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

  HULFT導入時、環境変数の頭文字選択（INDOPTVAR）は以下のように設定され、“0（0xE0）”で動作するようになっています（初期値）。

      INDOPTVAR=0

  ただし、頭文字の“0xE0”は、使用しているエミュレーターのCCSIDの値によって表示が異なるため、“1（0x50（&））”を指定することを推奨します。

  “1（0x50（&））”を指定するには、以下のように設定します。

      INDOPTVAR=1