# 集信システムの集信状態の表示コマンド

集信システムの集信状態をコンソールからコマンドを投入することにより確認できます。

## 集信状態表示コマンド

    F  集信プログラムのジョブ名,STATUS

## 表示例

    XRR0028 STATUS COMMAND ACCEPTED
    XRR0029 MAX-CON=   16 ACTIVE=    1 INACTIVE=   15   ……………… 1)
    XRR0098 HULFT RECEIVER IS OPERATING   ………………………………… 2)

1) 子タスクの状態を表しています。

MAX-CON=999

  集信多重度

ACTIVE=999

  集信中の数

INACTIVE=999

  待ち状態の数

2) 集信プログラムの状態を表しています。

XRR0098 HULFT RECEIVER IS OPERATING

  稼動中

XRR0099 HULFT RECEIVER IS STOPPING

  停止コマンド受付中