# 複数集信情報ファイルのフォーマット

表A.15 複数集信情報ファイルの形式

ファイル編成 | 順編成ファイル
レコード長 | 110バイト
ブロック長 | 110バイト
レコード形式 | 固定長ブロック化形式

表A.16 複数集信情報ファイルの内容

項目名 | バイト数 | 備考
--- | --- | ---
配信元ホスト名 | X | 8 | 配信元ホスト名
配信日 | 9 | 8 | YYYYMMDD
配信時刻 | 9 | 8 | HHMMSSmm
レコード開始位置1 | P | 5 | 集信ファイルに格納した該当レコードの開始位置
レコード終了位置1 | P | 5 | 集信ファイルに格納した該当レコードの終了位置
配信元ホスト名 | X | 50 | 配信元ホスト名
レコード開始位置2 | P | 10 | 集信ファイルに格納した該当レコードの開始位置
レコード終了位置2 | P | 10 | 集信ファイルに格納した該当レコードの終了位置

X | : | キャラクター
P | : | パック
9 | : | サイン無外部10進数

複数集信情報ファイルのデータセット名

集信ファイル名.CNTL

複数集信情報ファイルの創成ボリューム

集信ファイルと同じボリュームに創成されます。

複数集信情報ファイル作成のタイミング

複数集信情報ファイルは、HULFTが自動的に作成します。

集信ファイルが存在しなかった場合は、複数集信情報ファイルは新規に作成されます。

集信ファイルが存在した場合は、複数集信情報ファイルが蓄積されます。

複数集信時は、集信ファイルの削除のタイミングに注意してください。

注意

集信ファイルがすでに存在し、複数集信情報ファイルが存在しない場合に複数集信を行うと、複数集信情報ファイルは新規に作成されますが、開始位置が1からの開始となり、レコード開始位置、終了位置は、実際の集信ファイル内の位置と異なってしまいます。