# 集信管理情報一覧画面および更新画面

## 集信管理情報一覧画面

集信管理情報一覧画面

登録されている集信管理情報の一覧が表示されます。

                                  << 集信管理情報一覧 >>                 6 行中の 1
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> PAGE
                                                              コマンド E: 画面切替

       ファイルＩＤ  登録モード  転送グループＩＤ        コメント
        FILE0001       REP         GRP0018T     TRANSFER TOKYO TO NAGOYA
        RCV00001       REP         GRP01        RECEIVE OF BINARY-DATA
        RCV00002       REP         GRP02        RECEIVE OF TEXT-DATA
        RCV00003       REP         GRP03        RECEIVE OF FORMAT-DATA
        RCV00004       REP         GRP04        RECEIVE OF MULT-FORMAT-DATA
        RCV00005       REP         GRP05        RECEIVE OF TEXT-DATA ID-EX
     ******************************* Bottom of data ********************************

画面4.34 集信管理情報一覧画面

<各項目の説明>

ファイルID

  登録されている集信管理情報のファイルID（先頭8バイト）

登録モード

  ファイルIDに登録されている登録モード

  NEW

    : 新規作成

  REP

    : 置き換え

  MOD

    : 追加

転送グループID

  ファイルIDに登録されている転送グループID（先頭8バイト）

コメント

  ファイルIDに登録されているコメント

集信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）

集信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）では、ファイルIDと転送グループIDの表示域が拡張されます。

集信管理情報一覧画面のコマンドに“EXTENT”または“E”を入力し［実行］キーを押すと、集信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）に切り替わります。

= 備考 =

集信管理情報一覧画面に戻るときは、集信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）のコマンドに“BASIC”または“B”と入力し、［実行］キーを押します。

                                  << 集信管理情報一覧 >>                 6 行中の 1
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> PAGE
                                                              コマンド B: 画面切替

       ファイルＩＤ                                         転送グループＩＤ
        FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA                            GRP0018TO8NAGOYA
        RCV00001                                            GRP01
        RCV00002                                            GRP02
        RCV00003                                            GRP03
        RCV00004                                            GRP04
        RCV00005SINCE20151201OSAKA                          GRP05
     ******************************* Bottom of data ********************************

画面4.35 集信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）

<各項目の説明>

ファイルID

  登録されている集信管理情報のファイルID（50バイト表示）

転送グループID

  ファイルIDに登録されている転送グループID（先頭20バイト）

## 集信管理情報更新画面

集信管理情報の登録、変更、および複写をする画面です。

集信管理情報更新画面には、以下の画面があります。

- 集信管理情報更新（基本）画面

- 集信管理情報更新（拡張）画面

集信管理情報更新（基本）画面

集信管理情報一覧画面でファイルIDの左側の入力域に“S”を入力し［実行］キーを押すと、集信管理情報更新（基本）画面が表示されます。

= 備考 =

集信管理情報一覧画面に戻るときは、［PF3］キーを押します。

                           <<  集信管理情報更新（基本） >>
      コマンド   ==>
                                                          コマンド E: 拡張画面切替
      ファイルＩＤ：  FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA
      汎用機ＤＳＮ：  HULFT.DATA.RCV

      ボリューム通番      ：  HUL001
      カタログ処理        ：  C     (N: なし      Y: 世代管理  C: カタログ )
      マルチボリューム区分：  S     (S: シングル  M: マルチ    A: 自動 )
      ＭＦ間集信属性      ：  R     (R:RCV        S:SND)
      レコード形式        ：  F     (F: 固定長    V: 可変長 )
      容      量          ：  C     (C: CYL       T: TRK)
      一次要求量          ：  5              増分量    ：  3
      未使用域            ：        (RLSE: 解放 )
      レコード長          ：  80             ブロック長：  80
      登録モード          ：  R     (N: 新規作成  R: 置き換え  M: 追加 )
      異常時の処置        ：  K     (D: 削除      K: 保存      R: 復元 )
      集信形態            ：  S     (S: 単一集信  M: 複数集信 )
      ＥＢＣＤＩＣセット  ：  0     (0:AUT A:KN B:AL C:AC D:AP E:LOW F:EX G:NE H:KX
                                     V:U1 W:U2 X:U3)
      正常時ジョブＩＤ    ：
      異常時ジョブＩＤ    ：
      コメント
         TRANSFER TOKYO TO NAGOYA

画面4.36 集信管理情報更新（基本）画面

各項目の詳細は、「集信管理情報」を参照してください。

集信管理情報更新（拡張）画面

集信管理情報更新（基本）画面のコマンドに“EXTENT”または“E”を入力し［実行］キーを押すと、集信管理情報更新（拡張）画面が表示されます。

= 備考 =

集信管理情報更新（基本）画面に戻るときは、集信管理情報更新（拡張）画面のコマンドに“BASIC”または“B”と入力し、［実行］キーを押します。

                           <<  集信管理情報更新（拡張） >>   SAVE,B,E いずれか入力
      コマンド   ==>
                                                          コマンド B: 基本画面切替
      ファイルＩＤ：  FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA
      汎用機ＤＳＮ：  HULFT.DATA.RCV

      集信完了通知        ：  T      (T: 受信完了 J: ジョブ完了 )
      転送グループＩＤ    ：  GRP0018TO8NAGOYA
      データ検証          ：  0      (0: しない   1: する )
      ストレージクラス    ：              管理クラス：
      データクラス        ：
      UNIT                ：
      印刷文字            ：         (A:ANSI      M: 機械 )
      ワークボリューム通番：
      順序番号            ：
      RDW 付集信          ：  N      (N: しない   Y: する )

      暗号キー：

      コメント
         TRANSFER TOKYO TO NAGOYA

画面4.37 集信管理情報更新（拡張）画面

各項目の詳細は、「集信管理情報」を参照してください。

高強度暗号強制モードが有効な場合の暗号キーの生成について

システム動作環境設定の高強度暗号強制モード（STRONGKEYMODE）を“1（有効）”に設定した場合、暗号キーの値は、次のいずれかの方法で生成できます。

手動入力

  : 暗号キーの入力欄にカーソルを置き、64桁の16進文字列（A～F、0～9の文字）で入力します。

自動生成

  : コマンド“GENCIP”（省略形G）を実行し、暗号キーを自動生成します。