# 詳細ホスト情報一覧画面および更新画面

## 詳細ホスト情報一覧画面

詳細ホスト情報一覧画面

登録されている詳細ホスト情報の一覧が表示されます。

                               << 詳細ホスト情報一覧 >>                 10 行中の 1
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> PAGE
                                                              コマンド E: 画面切替

                                           転送           集信         要求受付
         ホスト名               ホスト種   コードセット   ポート NO.   ポート NO.
        IBMI                     IBMI       IBM KANJI      30000         31000
        LINUX                    LINUX/UX   SHIFT-JIS      30000         31000
        MSP                      HOST       JEF            30000         31000
        LINUX                    LINUX/UX   EUC-JP         30000         31000
        WIN                      WIN        SHIFT-JIS      30000         31000
        LX0001                   LINUX/UX   UTF-8          30000         31000
        XSP                      HOST       JEF            30000         31000
        ZOS                      HOST       IBM KANJI      30000         31000
     ******************************* Bottom of data ********************************

画面4.41 詳細ホスト情報一覧画面

<各項目の説明>

ホスト名

  登録されている詳細ホスト情報のホスト名（先頭20バイト）

ホスト種

  ホスト名に登録されているホスト種

  HOST

    : Mainframe

  LINUX/UX

    : Linux/UNIX/NonStop

  WIN

    : Windows

  IBMI

    : IBM i

転送コードセット

  ホスト名に登録されている文字コード

  SHIFT-JIS

    : Shift-JIS

  EUC-JP

    : EUC-JP

  UTF-8

    : UTF-8

  GB18030

    : GB18030

  JEF

    : JEF

  IBM KANJI

    : IBM漢字

  IBM ZH-HANS

    : IBM簡体字

集信ポートNo.

  ホスト名に登録されている集信ポートNo.

要求受付ポートNo.

  ホスト名に登録されている要求受付ポートNo.

詳細ホスト情報一覧画面（「ホスト名」全表示）

詳細ホスト情報一覧画面（「ホスト名」全表示）では、ホスト名の表示域が拡張されます。

詳細ホスト情報一覧画面のコマンドに“EXTENT”または“E”を入力し［実行］キーを押すと、詳細ホスト情報一覧画面（「ホスト名」全表示）に切り替わります。

= 備考 =

詳細ホスト情報一覧画面に戻るときは、詳細ホスト情報一覧画面（「ホスト名」全表示）のコマンドに“BASIC”または“B”と入力し、［実行］キーを押します。

                               << 詳細ホスト情報一覧 >>                 10 行中の 1
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> PAGE
                                                              コマンド B: 画面切替

        ホスト名
        ACOS
        IBMI
        LINUX
        MSP
        UNIX
        WIN
        UX0001
        VOS3
        XSP
        ZOS
     ******************************* Bottom of data *********************************

画面4.42 詳細ホスト情報一覧画面（「ホスト名」全表示）

<各項目の説明>

ホスト名

  登録されている詳細ホスト情報のホスト名（50バイト表示）

## 詳細ホスト情報更新画面

詳細ホスト情報の登録、変更、および複写をする画面です。

詳細ホスト情報更新画面には、以下の画面があります。

- 詳細ホスト情報更新（基本）画面

- 詳細ホスト情報更新（拡張）画面

詳細ホスト情報更新（基本）画面

詳細ホスト情報一覧画面でホスト名の左側の入力域に“S”を入力し［実行］キーを押すと、詳細ホスト情報更新（基本）画面が表示されます。

= 備考 =

詳細ホスト情報一覧画面に戻るときは、［PF3］キーを押します。

                         <<  詳細ホスト情報更新（基本） >>
      コマンド   ==>
                                                          コマンド E: 拡張画面切替
      ホスト名 : ZOS

      ホスト種            ：   H       (H: 汎用機  L:LINUX/UNIX  W:WIN  I：IBMI  )

      転送コードセット    ：   I       ( S:SHIFT-JIS  E:EUC-JP  8:UTF-8  J:JEF
                                         I:IBM 漢字  G:GB18030  C:IBM 簡体字 )

      日本語規格          ：   83      ( 78:78JIS  83:83JIS)
      集信ポート NO.      ：   30000   ( 省略時  30000)
      要求受付ポート NO.  ：   31000   ( 省略時  31000)
      接続形態            ：   L       ( L:LAN )
      ホスト別配信多重度  ：   0

      HULFT7 通信モード   ：   N      （ Y: 有効 N: 無効 )

      コメント
         MAINFRAME TOKYO

画面4.43 詳細ホスト情報更新（基本）画面

各項目の詳細は、「詳細ホスト情報」を参照してください。

詳細ホスト情報更新（拡張）画面

詳細ホスト情報更新（基本）画面のコマンドに“EXTENT”または“E”を入力し［実行］キーを押すと、詳細ホスト情報更新（拡張）画面が表示されます。

= 備考 =

詳細ホスト情報更新（基本）画面に戻るときは、詳細ホスト情報更新（拡張）画面のコマンドに“BASIC”または“B”と入力し、［実行］キーを押します。

                         <<  詳細ホスト情報更新（拡張） >>
      コマンド   ==>
                                                          コマンド B: 基本画面切替
      ホスト名 : ZOS

                                  << PROXY サーバ >>
        PROXY サーバ     ：
        PROXY ポート NO. ：          ( 省略時  40000)

                              << セキュリティ関連情報 >>
        送信要求・再送要求受付許可        ：   Y    ( Y: 許可する N: 拒否する )
        集信後ジョブ結果参照要求受付許可  ：   Y    ( Y: 許可する N: 拒否する )
        ジョブ実行結果通知受付許可        ：   Y    ( Y: 許可する N: 拒否する )
        リモートジョブ実行受付許可        ：   Y    ( Y: 許可する N: 拒否する )
        簡易転送受付許可                  ：   N    ( Y: 許可する N: 拒否する )

        ユーザの通知                      ：   N    ( Y: 通知する N: 通知しない )

      コメント
         MAINFRAME TOKYO

画面4.44 詳細ホスト情報更新（拡張）画面

各項目の詳細は、「詳細ホスト情報」を参照してください。