# 集信管理情報リスト出力

集信管理情報で登録済みの各情報の一覧を、バッチ処理でリストに出力できます。

## 集信管理情報リスト出力プログラム

### プログラム名

XRRCVLST

### XRSYSIN定義カード

HULFTシステムの動作環境を設定します。設定内容の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

定義カードの形式

    OPLSELECT=操作ログ出力選択 (*1)
    DATEFMT=日付形式
    HULCHARSET=HULFTキャラクターセット

*1 | : | 操作ログ出力機能を使用する場合は、操作ログ関連の設定が必要です。詳細は「操作ログの動作設定」を参照してください。

### XRCRD定義カード

定義カードは最大100件まで指定できます。

集信管理情報をリストに出力するための定義カードの形式は以下のとおりです。

    FILE-ID=ファイルID1[-ファイルID2]

= 備考 =

定義カードが2行にまたがる場合は、以下の方法で定義カードを記述してください。

- 1行目は71カラム目まで記述した後、72カラム目に「-」（ハイフン）を記述する。2行目は1カラム目から記述する。

指定した“ファイルID1”、または“ファイルID1”から“ファイルID2”に該当する集信管理情報をリストに出力します。

集信管理情報のすべての情報をリストに出力するには、XRCRD定義カードに“DUMMY”を指定してください。

### JCL例

集信管理情報をリストに出力するためのJCL例は以下のとおりです。

    //XRRCVLST JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
    //XRRCVLST EXEC PGM=XRRCVLST
    //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //XRFILE   DD   DSN=HULFT.FILE,DISP=SHR
    //XRHOST   DD   DSN=HULFT.HOST,DISP=SHR
    //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
    //XRPRINT  DD   SYSOUT=*
    //SORTWK01 DD   UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(3,1))
    //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
    //XRCRD    DD   *
    FILE-ID=LOOPTEST
    FILE-ID=S0000003-S0000005
    //

DD名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
XRFILE | HULFT.FILE | 集配信管理ファイル
XRHOST | HULFT.HOST | 詳細ホスト情報ファイル
XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル

パラメーター名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
UNIT | SYSDA | UNIT

### 集信管理情報一覧の表示例

                                                    *****   RECEIVE INFORMATION TABLE   *****                       2015.12.01  20:04
                                                                                                                            PAGE:   1
       FILE ID : FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA
               FILE INFORMATION   COMMENT      : TRANSFER TOKYO TO NAGOYA
                                  HOST FILE    : HULDATA.V800PSW.RCV2
                                  VOLUME NO    : TEST03     REC-FM   : F   CYL(0005,0003)       REC-LEN : 00080   BLOCK LEN : 00800
                                  RCV MODE     : REP        ABNORMAL : DELETE             RCV TYPE: SINGLE  WORK-VOL  :
                                  NORMAL JOBID : JOB
                                  ABNORMAL JOBID :
                                  CATALOG      : C          VOL-TYPE : S
                                  EBCDIC SET   : AUTO       RECEIVE COMPLETION NOTICE : T                   MFRCVORG  : RCV
                                  UNIT         :            VSEQNO   :                    PRINT-CNTL :
                                  STORAGE CLASS:            MANAGEMENT CLASS :            DATA CLASS :
                                  RCV-RDW      : NO         DATAVERIFY       : NO
               TRANSMISSION SERVER (GRP0018TO8NAGOYA                                  )  :
                                  ZOS13

<各項目の説明>

FILE ID

  リストに出力した集信管理情報のファイルID

COMMENT

  集信するファイルに対するコメント

HOST FILE

  Mainframe上に格納されている、集信するファイルのデータ・セット名

VOLUME NO

  HOST FILEに表示されているデータ・セットが格納されるボリューム通番

REC-FM

  HOST FILEに表示されているデータ・セットのレコード形式とスペース容量（スペース単位、初期値、増分量）

REC-LEN

  HOST FILEに表示されているデータ・セットのレコード長

BLOCK LEN

  HOST FILEに表示されているデータ・セットのブロック長

RCV MODE

  集信するファイルの登録方法

ABNORMAL

  集信に失敗したときの集信ファイルの処置

RCV TYPE

  集信するファイルの集信形態

WORK-VOL

  集信形態が複数集信の場合の一時ファイルが格納されるボリューム通番

NORMAL JOBID

  集信が正常終了した後に起動するジョブとして登録されているID（ジョブID）

ABNORMAL JOBID

  集信が異常終了した後に起動するジョブとして登録されているID（ジョブID）

CATALOG

  集信するファイルのカタログ管理方法

VOL-TYPE

  集信ファイルのボリューム数

EBCDIC SET

  1バイトコードを変換するときに使用する、自ホストのEBCDIC系コードセット

RECEIVE COMPLETION NOTICE

  配信側ホストへの集信完了通知

MFRCVORG

  集信ファイルの属性選択

UNIT

  集信ファイルを格納するUNIT名

VSEQNO

  集信ファイルを格納するテープボリューム上の順序番号

PRINT-CNTL

  印刷形式ファイルの選択

STORAGE CLASS

  集信ファイルに割り振るストレージ・クラス

MANAGEMENT CLASS

  集信ファイルに割り振る管理クラス

DATA CLASS

  集信ファイルに割り振るデータ・クラス

RCV-RDW

  RDW付集信を行うかどうかの設定

DATAVERIFY

  集信ファイルに対するデータ検証の扱い

TRANSMISSION SERVER

  送信要求を行うときの相手先が登録されているID（転送グループID）と実際の相手先