# 集信について

表C.2 集信処理に関するトラブル

トラブルの内容 | 確認事項
--- | ---
集信プログラムが起動しない。 | TCP/IPは起動されていますか。 TCP/IPの応用アプリ名の定義に間違いはありませんか。 集信プログラムがすでに起動されていませんか。
集信処理ができない。 | 集信プログラムは起動されていますか。 集信ファイルが容量オーバーになっていませんか。 他のジョブが集信ファイルを使用してませんか。 集信ファイルが集信管理情報で登録した値と違うレコード長ですでに存在していませんか。 集信管理情報に登録したデータ・セット名に間違いはありませんか。 複数集信時に作成されるワークファイルを作成するボリューム通番に間違いはありませんか。 集信ファイルのボリューム通番を省略した場合、そのファイルはカタログされていますか。 集信管理情報に登録したデータ・セット名にリテラルを付けていませんか。 同一ファイルIDが集信中ではありませんか。 集配信履歴ファイル再編成プログラム（XRREORG）の実行中に異常が発生し、ファイルがクローズされたままではありませんか。 →集配信履歴ファイルオープンコマンドを投入してください。
複数集信時、集信ファイルに正しく格納されない。 | 集信ファイルが容量オーバーになっていませんか。 他のジョブが集信ファイルを使用していませんか。 （コンソールを確認） 集信後ジョブが起動されていますか。
集信履歴が出力されない。 | 集配信履歴ファイルがパンクしていませんか。 →履歴を削除し、集配信履歴ファイル再編成プログラムを実行してください。 集配信履歴ファイル再編成プログラムの実行中に異常が発生し、ファイルがクローズされたままではありませんか。 →集配信履歴ファイルオープンコマンドを投入してください。
MTへの集信をキャンセルできない。 | コンソールにMTマウントの応答要求のメッセージ（IEF455D）が残ってしまう場合は、REPLYコマンドでキャンセルを行ってください。