# 配信システムの配信状況の表示コマンド

配信システムの配信状況をコンソールからコマンドを投入することにより確認できます。

## 配信状況表示コマンド

    F  配信プログラムのジョブ名,DISPLAY

## 表示例

旧来型メッセージ

    XR0012 DISPLAY COMMAND ACCEPTED
    XR0013 FILEID=FILE0001,HOST=ZOS13,RECCNT=7,DTLEN=560,NO=43  …… 1)
    XR0013 FILE=HULFT.DATA.SND              ……………………………… 1)

1) 配信状況を表しています。

FILEID=XXXXXXXX

  配信中のファイルID（先頭8バイト）

  簡易転送の配信状況では、ファイルIDは「_INSTANT」と出力されます。

HOST=XXXXXXXX...XXX

  集信側ホスト名（50バイト以内）

RECCNT=9999999

  現在配信中のレコード件数

DTLEN=9999999999999999

  現在配信中のバイト数

NO=99999...999

  配信処理番号

FILE=XXXX....XXX

  配信ファイルのデータ・セット名（44バイト以内）

拡張型メッセージ

    XR0012 DISPLAY COMMAND ACCEPTED
    XR8013 RECCNT=4,DTLEN=320,NO=1    ……………………………………… 1)
    XR8013 F=FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA   …………………………………… 1)
    XR8013 H=ZOS13    …………………………………………………………… 1)
    XR8013 FILE=HULFT.DATA.SND          …………………………………… 1)

1) 配信状況を表しています。

RECCNT=9999999

  現在配信中のレコード件数

DTLEN=9999999999999999

  現在配信中のバイト数

NO=99999...999

  配信処理番号

F=XXXXXXXX...XXX

  配信中のファイルID（50バイト以内）

  簡易転送の配信状況では、ファイルIDは「_INSTANT_TRANSFER_」と出力されます。

H=XXXXXXXX...XXX

  集信側ホスト名（50バイト以内）

FILE=XXXX....XXX

  配信ファイルのデータ・セット名（44バイト以内）

旧来型メッセージ、および拡張型メッセージの詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明