# 転送をキャンセルする

転送のキャンセルは、転送状況一覧画面で行います。

転送の状況は、転送状況一覧画面の状態で確認します。

転送をキャンセルできるのは、転送状況一覧画面の状態が以下のものです。

- 転送中

- 接続中

- 待機中

- 自動再配信待

- ジョブ実行中

- 取消中

転送を削除できるのは、転送状況一覧画面の状態が以下のものです。

- 配信待

転送のキャンセル手順、および転送の削除手順を以下に示します。

## 転送のキャンセル

1. 転送状況一覧画面を表示します。

画面の表示方法は、「転送状況を確認する」を参照してください。

2. キャンセルしたい転送のファイルIDの左側の入力域に“C”を入力し、［実行］キーを押します。

転送がキャンセルされます。

注意

配信処理をキャンセルする場合、配信ファイルが排他制御されているためにアクセスエラーが発生するとアロケーションをリトライします。アロケーションのリトライ中にキャンセル要求を行った場合、配信キャンセル要求は無効となります。そのため、アロケーションに成功すると、配信処理が開始されます。

## 転送の削除

1. 転送状況一覧画面を表示します。

画面の表示方法は、「転送状況を確認する」を参照してください。

2. 削除したい転送のファイルIDの左側の入力域に“D”を入力し、［実行］キーを押します。

転送の要求が削除されます。