# 配信管理情報リスト出力

配信管理情報で登録済みの各情報の一覧を、バッチ処理でリストに出力できます。

## 配信管理情報リスト出力プログラム

### プログラム名

XRSNDLST

### XRSYSIN定義カード

HULFTシステムの動作環境を設定します。設定内容の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

定義カードの形式

    OPLSELECT=操作ログ出力選択 (*1)
    DATEFMT=日付形式
    HULCHARSET=HULFTキャラクターセット

*1 | : | 操作ログ出力機能を使用する場合は、操作ログ関連の設定が必要です。詳細は「操作ログの動作設定」を参照してください。

### XRCRD定義カード

定義カードは最大100件まで指定できます。

配信管理情報をリストに出力するための定義カードの形式は以下のとおりです。

    FILE-ID=ファイルID1[-ファイルID2]

= 備考 =

定義カードが2行にまたがる場合は、以下の方法で定義カードを記述してください。

- 1行目は71カラム目まで記述した後、72カラム目に「-」（ハイフン）を記述する。2行目は1カラム目から記述する。

指定した“ファイルID1”、または“ファイルID1”から“ファイルID2”に該当する配信管理情報をリストに出力します。

配信管理情報のすべての情報をリストに出力するには、XRCRD定義カードに“DUMMY”を指定してください。

### JCL例

### 配信管理情報をリストに出力するためのJCL例は以下のとおりです。

    //XRSNDLST JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
    //XRSNDLST EXEC PGM=XRSNDLST
    //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //XRFILE   DD   DSN=HULFT.FILE,DISP=SHR
    //XRHOST   DD   DSN=HULFT.HOST,DISP=SHR
    //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
    //SORTWK01 DD   UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(3,2))
    //XRPRINT  DD   SYSOUT=*
    //SYSPRINT DD   SYSOUT=*
    //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
    //XRCRD    DD   *
    FILE-ID=LOOPTEST
    //

DD名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
XRFILE | HULFT.FILE | 集配信管理ファイル
XRHOST | HULFT.HOST | 詳細ホスト情報ファイル
XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル

パラメーター名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
UNIT | SYSDA | UNIT

### 配信管理情報一覧の表示例

                                                   *****   SEND INFORMATION TABLE   *****                           2015.12.01  19:48
                                                                                                                           PAGE :   1
       FILE ID : FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA
               FILE INFORMATION   COMMENT      : TRANSFER TOKYO TO NAGOYA
                                  HOST FILE    : HULFT.V810IT.DATA1
                                  VOLUME NO    :           CYL(0005,0003)  BLOCK LEN : 00128   BLOCK NO : 001
                                  COMP PREFERENCE  : NO
                                  WORK VOLUME  :           UNIT COUNT : 001                  USING FILE : DIRECT
                                  PRTY         : 050  TRANSMISSION TYPE : TEXT    TRANSMISSION INTERVAL : 00500  DATABASE ID :
                                  NORMAL JOBID   : JOB
                                  ABNORMAL JOBID :
                                  PRE-JOBID      :
                                  CODE CONVERT : S           SEND FILE : KEEP
                                  EBCDIC SET   : AUTO        SHIFT CODE  : CUT
                                  UNIT         :             VSEQNO      :                        PAD   : NO-CUT
                                  SND-RDW      : NO
                TRANSMISSION SERVER (GRP0018TO8NAGOYA                                 )  :
                                   ZOS13

               FILE FORMAT INFORMATION (FMT0001                                           )
               1     81    131
               +------+------+------+
               |  A   |  B   |  C   |
               |      |      |      |
               |      |      |      |
               |      |      |      |
               |      |      |      |
               |      |      |      |
               |      |      |      |
               |      |      |      |
               +------+------+------+
               |X/0080|N/0050|9/0010|
               +------+------+------+

<各項目の説明>

FILE ID

  リストに出力した配信管理情報のファイルID

COMMENT

  配信するファイルに対するコメント

HOST FILE

  Mainframe上に格納されている、配信するファイルのデータ・セット名

VOLUME NO

  HOST FILEに表示されているデータ・セットが格納されているボリューム通番とワークファイル作成時の容量（スペース単位、初期値、増分量）

BLOCK LEN

  1ブロックを転送するときの長さ

BLOCK NO

  1度に転送するブロック数

COMP PREFERENCE

  ファイルを転送するときの圧縮の種類

WORK VOLUME

  配信ワークファイル作成時のボリューム通番

UNIT COUNT

  配信ワークファイル作成ボリュームの装置台数

USING FILE

  ファイルの転送方法

PRTY

  ファイルを転送するときの優先度

TRANSMISSION TYPE

  配信するファイルの転送タイプ

TRANSMISSION INTERVAL

  1ブロックの転送後から次の1ブロックを転送するまでの間隔

DATABASE ID

  配信されたデータをデータベースにロードするときのID（データベースID）

NORMAL JOBID

  配信が正常終了した後に起動するジョブとして登録されているID（ジョブID）

ABNORMAL JOBID

  配信が異常終了した後に起動するジョブとして登録されているID（ジョブID）

PRE-JOBID

  配信前に起動するジョブとして登録されているID（ジョブID）

CODE CONVERT

  配信するファイルのコード変換先

SEND FILE

  配信が正常終了したときの配信ファイルの処置

EBCDIC SET

  1バイトコードを変換するときに使用する、自ホストのEBCDIC系コードセット

SHIFT CODE

  シフトコードの扱い

UNIT

  配信ファイルが格納されているUNIT名

VSEQNO

  配信ファイルが格納されているテープ装置ボリューム上の順序番号

PAD

  配信するファイルの後ろスペースまたはNULL（X'00'）の扱い

SND-RDW

  RDW付配信を行うかどうかの設定

TRANSMISSION SERVER

  配信するファイルの配信先が登録されているID（転送グループID）と実際の配信先

FILE FORMAT INFORMATION

  配信するファイルのフォーマットが登録されているID（フォーマットID）とフォーマット情報

  開始位置

    : 当該項目の開始位置

  項目名

    : フォーマット情報に登録された項目名

  タイプ

    : 当該項目のデータタイプ

  バイト数

    : 当該項目のバイト数