# 配信履歴または集信履歴のリスト出力とファイル出力

配信履歴または集信履歴をバッチ処理でリストやファイルに出力できます。

## 配信履歴リスト出力プログラムまたは集信履歴リスト出力プログラム

### プログラム名

XRSLOGL

  配信履歴をリストまたはファイルに出力

XRRLOGL

  集信履歴をリストまたはファイルに出力

### 実行（EXECステートメント）パラメーター

    [HOST|C-FMT|V5-FMT|V8-FMT|V84-FMT]

HOST

  ホスト別

  ホスト別の配信状況またはホスト別の集信状況をリスト出力します。

C-FMT

  Ver.4形式

  HULFT Ver.4形式の共通フォーマットでファイルに出力します。Ver.4用の出力先ファイルを指定してください。

  Ver.4形式の共通フォーマットの内容は、「表5.3 HULFT Ver.4形式の共通フォーマット」を参照してください。

V5-FMT

  Ver.5形式

  HULFT Ver.5形式の共通フォーマットでファイルに出力します。Ver.5用の出力先ファイルを指定してください。

  Ver.5形式の共通フォーマットの内容は、「表5.4 HULFT Ver.5形式の共通フォーマット」を参照してください。

V8-FMT

  Ver.8形式

  HULFT Ver.8形式の共通フォーマットでファイルに出力します。Ver.8用の出力先ファイルを指定してください。

  Ver.8形式の共通フォーマットの内容は、「表5.5 HULFT Ver.8形式の共通フォーマット」を参照してください。

V84-FMT

  Ver.8.4形式

  Ver.8.4の場合は、HULFT Ver.8.4形式の共通フォーマットでファイルに出力します。Ver.8.4用の出力先ファイルを指定してください。

  Ver.8.4形式の共通フォーマットの内容は、「表5.6 HULFT Ver.8.4形式の共通フォーマット」を参照してください。

  Ver.10の場合は、HULFT Ver.10形式の共通フォーマットでファイルに出力します。Ver.10用の出力先ファイルを指定してください。

  Ver.10形式の共通フォーマットの内容は、「配信履歴または集信履歴のリスト出力とファイル出力」を参照してください。

省略した場合は、ファイル別の配信状況またはファイル別の集信状況をリスト出力します。

### XRSYSIN定義カード

HULFTシステムの動作環境を設定します。設定内容の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

定義カードの形式

    OPLSELECT=操作ログ出力選択 (*1)
    DATEFMT=日付形式

*1 | : | 操作ログ出力機能を使用する場合は、操作ログ関連の設定が必要です。詳細は「操作ログの動作設定」を参照してください。

### XRCRD定義カード

定義カードは最大100件まで指定できます。

配信履歴または集信履歴をリストに出力するための定義カードの形式は以下のとおりです。

定義カードの形式

                a                           b                          c
    [FILE-ID=fileid1 [-fileid2]] [,HOST-ID=host1 [-host2]][,YMD=date1 [-date2]]

= 備考 =

定義カードが2行にまたがる場合は、以下のいずれかの方法で定義カードを記述してください。

- 1行目は71カラム目まで記述した後、72カラム目に「-」（ハイフン）を記述する。2行目は1カラム目から記述する。

- パラメーターの後の「,」（カンマ）まで記述した後、半角スペースを空けた上で71カラム目までに「-」（ハイフン）を記述する。

定義カードの入力内容

a.ファイルID

  リスト出力対象のファイルIDを指定します（省略可）。

  50バイト以内の英数字および“_”で指定します。

  簡易転送の配信履歴または集信履歴をリストに出力するには、ファイルIDに「_INSTANT_TRANSFER_」を指定します。

  ファイルIDは「fileid1」または「fileid1<fileid2」の形式で指定します。指定された「fileid1」、「fileid2」も出力の対象に含まれます。

  省略すると、すべてのファイルIDが出力対象となります。

b.ホスト名

  リスト出力対象のホスト名を指定します（省略可）。

  英大文字で始まる50バイト以内の英数字で指定します。

  ホスト名は以下のいずれかの形式で指定します。

  - HOST-ID=host1

  - HOST-ID=host1-host2

  「HOST-ID=host1-host2」で指定する場合は、詳細ホスト情報ファイル（HULFT.HOST）に入っている順で「host1<host2」となるように指定する必要があります。

  指定した「host1」、「host2」も出力の対象に含まれます。

  省略すると、すべてのホスト名が出力対象となります。

c.日付

  リスト出力対象の日付を指定します（省略可）。

  8バイトの数字で指定します。

  日付はシステム動作環境設定の「日付形式（DATEFMT）」で設定した形式で指定します。

  日付は以下のいずれかの形式で指定します。

  - YMD=date1

  - YMD=date1-date2

  「YMD=date1-date2」で指定する場合は、「date1<date2」である必要があります。

  「YMD=date1」で指定すると「date1」の履歴が出力されます。

  「YMD=date1-date2」で指定すると「date1」から「date2」までの履歴が出力されます。指定した「date1」、「date2」も出力の対象に含まれます。

  省略すると、すべての日付データが出力対象となります。

  検索の対象となるのは配信または集信の開始日付です。

= 備考 =

- 定義カードを省略すると、配信履歴または集信履歴がすべて出力されます。

- 定義カードの各パラメーター（「ファイルID」、「ホスト名」、および「日付」）の指定は、AND条件となります。

### 配信状況、集信状況の出力先ファイルの形式

配信状況や集信状況をファイルに出力する場合の出力ファイル形式です。

必ず、以下の形式の出力ファイルを指定してください。

表5.2 出力ファイル形式

| HULFT Ver.4 | HULFT Ver.5 | HULFT Ver.8 | HULFT Ver.8.4
DD名 | XRLOGFIL | XRLOGFIL | XRLOGFIL | XRLOGFIL
ファイル編成 | 順編成ファイル | 順編成ファイル | 順編成ファイル | 順編成ファイル
レコード長 | 158バイト | 179バイト | 211バイト | 413バイト
レコード形式 | 固定長ブロック化形式 | 固定長ブロック化形式 | 固定長ブロック化形式 | 固定長ブロック化形式

### 共通フォーマットの内容（出力ファイルの内容）

表5.3 HULFT Ver.4形式の共通フォーマット

項目名 | 桁数 | 表示形式
--- | --- | ---
ファイルID | 8 | 左詰め（8バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | スペース
ホスト名 | 8 | 左詰め（8バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | スペース
集配信開始日 | 10 | YYYY/MM/DD
| 2 | スペース
集配信開始時刻 | 8 | HH:MM:SS
| 2 | スペース
集配信終了時刻 | 8 | HH:MM:SS
| 2 | スペース
レコード件数 | 10 | 右詰め（10バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | スペース
データサイズ | 10 | 右詰め（10バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | スペース
ステータス | 12 | 999999-99999（完了コード-詳細コード）

表5.4 HULFT Ver.5形式の共通フォーマット

項目名 | 桁数 | 表示形式
--- | --- | ---
ファイルID | 8 | 左詰め（8バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | スペース
ホスト名 | 8 | 左詰め（8バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | スペース
集配信開始日 | 10 | YYYY/MM/DD
| 2 | スペース
集配信開始時刻 | 8 | HH:MM:SS
| 2 | スペース
集配信終了時刻 | 8 | HH:MM:SS
| 2 | スペース
レコード件数 | 18 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | スペース
データサイズ | 18 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | スペース
ステータス | 12 | 999999-99999（完了コード-詳細コード）
| 2 | スペース
接続形態 | 3 | LANまたはSAN
| 2 | スペース
ホスト名 | 68 | 左詰め（68バイトに満たない場合はスペース詰め）

表5.5 HULFT Ver.8形式の共通フォーマット

項目名 | 桁数 | 表示形式
--- | --- | ---
ファイルID | 50 | 左詰め（50バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | スペース
ホスト名 | 68 | 左詰め（68バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | スペース
集配信開始日 | 10 | YYYY/MM/DD (*1)
| 2 | スペース
集配信開始時刻 | 8 | HH:MM:SS
| 2 | スペース
集配信終了時刻 | 8 | HH:MM:SS
| 2 | スペース
レコード件数 | 18 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | スペース
データサイズ | 18 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | スペース
ステータス | 12 | 999999-99999（完了コード-詳細コード）
| 2 | スペース
接続形態 | 3 | LAN

*1 | : | システム動作環境設定の日付形式（DATEFMT）で設定した形式に従います。

表5.6 HULFT Ver.8.4形式の共通フォーマット

項目名 | 桁数 | 表示形式
--- | --- | ---
ファイルID | 50 | 左詰め（50バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | スペース
ホスト名 | 68 | 左詰め（68バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | スペース
集配信開始日 | 10 | YYYY/MM/DD (*1)
| 2 | スペース
集配信開始時刻 | 8 | HH:MM:SS
| 2 | スペース
集配信終了時刻 | 8 | HH:MM:SS
| 2 | スペース
レコード件数 | 18 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | スペース
データサイズ | 18 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | スペース
ステータス | 12 | 999999-99999（完了コード-詳細コード）
| 2 | スペース
接続形態 | 3 | LAN
| 2 | スペース
ファイル名 | 200 | 左詰め（200バイトに満たない場合はスペース詰め）

*1 | : | システム動作環境設定の日付形式（DATEFMT）で設定した形式に従います。

### JCL例

- 配信状況のリスト出力（ファイル別）

      //XRSLOGL  JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
      //XRSLOGL  EXEC PGM=XRSLOGL
      //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
      //XRLOG    DD   DSN=HULFT.LOG,DISP=SHR
      //XRLOG1   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH1,DISP=SHR
      //XRLOG2   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH2,DISP=SHR
      //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
      //SORTWK01 DD   UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1))
      //XRPRINT  DD   SYSOUT=*
      //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
      //XRCRD    DD   *
      FILE-ID=LOOPTEST,HOST-ID=ZOS,YMD=20171229-20180131
      //

  DD名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
  XRLOG | HULFT.LOG | 集配信履歴ファイルIDキーファイル
  XRLOG1 | HULFT.LOG.PATH1 | 集配信履歴ホスト名キーファイル
  XRLOG2 | HULFT.LOG.PATH2 | 集配信履歴日付キーファイル
  XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル

  パラメーター名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  UNIT | SYSDA | UNIT

- 集信状況のリスト出力（ホスト別）

      //XRRLOGL  JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
      //XRRLOGL  EXEC PGM=XRRLOGL,PARM='HOST'
      //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
      //XRLOG    DD   DSN=HULFT.LOG,DISP=SHR
      //XRLOG1   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH1,DISP=SHR
      //XRLOG2   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH2,DISP=SHR
      //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
      //SORTWK01 DD   UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1))
      //XRPRINT  DD   SYSOUT=*
      //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
      //XRCRD    DD   *
      HOST-ID=ZOS,YMD=20171229-20180131
      //

  DD名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
  XRLOG | HULFT.LOG | 集配信履歴ファイルIDキーファイル
  XRLOG1 | HULFT.LOG.PATH1 | 集配信履歴ホスト名キーファイル
  XRLOG2 | HULFT.LOG.PATH2 | 集配信履歴日付キーファイル
  XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル

  パラメーター名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  UNIT | SYSDA | UNIT

- 配信状況のファイル出力（Ver.4形式）

      //XRSLOGL  JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
      //XRSLOGL  EXEC PGM=XRSLOGL,PARM='C-FMT'
      //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
      //XRLOG    DD   DSN=HULFT.LOG,DISP=SHR
      //XRLOG1   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH1,DISP=SHR
      //XRLOG2   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH2,DISP=SHR
      //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
      //XRLOGFIL DD   DSN=HULFT.LOG.FILE,DISP=(NEW,KEEP,DELETE),UNIT=SYSDA,
      //              VOL=SER=HUL001,DCB=(BLKSIZE=1580,LRECL=158,RECFM=FB),
      //              SPACE=(CYL,(5,1),RLSE)
      //SORTWK01 DD   UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1))
      //XRPRINT  DD   SYSOUT=*
      //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
      //XRCRD    DD   *
      FILE-ID=LOOPTEST,HOST-ID=ZOS,YMD=20171229-20180131
      //

  DD名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
  XRLOG | HULFT.LOG | 集配信履歴ファイルIDキーファイル
  XRLOG1 | HULFT.LOG.PATH1 | 集配信履歴ホスト名キーファイル
  XRLOG2 | HULFT.LOG.PATH2 | 集配信履歴日付キーファイル
  XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル
  XRLOGFIL | HULFT.LOG.FILE | 出力先ファイル

  パラメーター名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  UNIT | SYSDA | UNIT
  VOL=SER | HUL001 | ボリューム名

- 集信状況のファイル出力（Ver.5形式）

      //XRRLOGL  JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
      //XRRLOGL  EXEC PGM=XRRLOGL,PARM='V5-FMT'
      //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
      //XRLOG    DD   DSN=HULFT.LOG,DISP=SHR
      //XRLOG1   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH1,DISP=SHR
      //XRLOG2   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH2,DISP=SHR
      //XRLOGFIL DD   DSN=HULFT.LOG.FILE,DISP=(NEW,KEEP,DELETE),UNIT=SYSDA,
      //              VOL=SER=HUL001,DCB=(BLKSIZE=1790,LRECL=179,RECFM=FB),
      //              SPACE=(CYL,(5,1),RLSE)
      //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
      //SORTWK01 DD   UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1))
      //XRPRINT  DD   SYSOUT=*
      //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
      //XRCRD    DD   *
      FILE-ID=LOOPTEST,HOST-ID=ZOS,YMD=20171229-20180131
      //

  DD名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
  XRLOG | HULFT.LOG | 集配信履歴ファイルIDキーファイル
  XRLOG1 | HULFT.LOG.PATH1 | 集配信履歴ホスト名キーファイル
  XRLOG2 | HULFT.LOG.PATH2 | 集配信履歴日付キーファイル
  XRLOGFIL | HULFT.LOG.FILE | 出力先ファイル
  XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル

  パラメーター名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  UNIT | SYSDA | UNIT
  VOL=SER | HUL001 | ボリューム名

- 配信状況のファイル出力（Ver.8形式）

      //XRSLOGL  JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
      //XRSLOGL  EXEC PGM=XRSLOGL,PARM='V8-FMT'
      //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
      //XRLOG    DD   DSN=HULFT.LOG,DISP=SHR
      //XRLOG1   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH1,DISP=SHR
      //XRLOG2   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH2,DISP=SHR
      //XRLOGFIL DD   DSN=HULFT.LOG.FILE,DISP=(NEW,KEEP,DELETE),UNIT=SYSDA,
      //              VOL=SER=HUL001,DCB=(BLKSIZE=2110,LRECL=211,RECFM=FB),
      //              SPACE=(CYL,(5,1),RLSE)
      //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
      //SORTWK01 DD   UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1))
      //XRPRINT  DD   SYSOUT=*
      //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
      //XRCRD    DD   *
      FILE-ID=LOOPTEST,HOST-ID=ZOS,YMD=20171229-20180131
      //

  DD名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
  XRLOG | HULFT.LOG | 集配信履歴ファイルIDキーファイル
  XRLOG1 | HULFT.LOG.PATH1 | 集配信履歴ホスト名キーファイル
  XRLOG2 | HULFT.LOG.PATH2 | 集配信履歴日付キーファイル
  XRLOGFIL | HULFT.LOG.FILE | 出力先ファイル
  XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル

  パラメーター名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  UNIT | SYSDA | UNIT
  VOL=SER | HUL001 | ボリューム名

- 集信状況のファイル出力（Ver.8.4形式）

      //XRRLOGL  JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
      //XRRLOGL  EXEC PGM=XRSLOGL,PARM='V84-FMT'
      //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
      //XRLOG    DD   DSN=HULFT.LOG,DISP=SHR
      //XRLOG1   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH1,DISP=SHR
      //XRLOG2   DD   DSN=HULFT.LOG.PATH2,DISP=SHR
      //XRLOGFIL DD   DSN=HULFT.LOG.FILE,DISP=(NEW,KEEP,DELETE),UNIT=SYSDA,
      //              VOL=SER=HUL001,DCB=(BLKSIZE=4130,LRECL=413,RECFM=FB),
      //              SPACE=(CYL,(5,1),RLSE)
      //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
      //SORTWK01 DD   UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1))
      //XRPRINT  DD   SYSOUT=*
      //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
      //XRCRD    DD   *
      FILE-ID=LOOPTEST,HOST-ID=ZOS,YMD=20171229-20180131
      //

  DD名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
  XRLOG | HULFT.LOG | 集配信履歴ファイルIDキーファイル
  XRLOG1 | HULFT.LOG.PATH1 | 集配信履歴ホスト名キーファイル
  XRLOG2 | HULFT.LOG.PATH2 | 集配信履歴日付キーファイル
  XRLOGFIL | HULFT.LOG.FILE | 出力先ファイル
  XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル

  パラメーター名 | 項目名 | 説明
  --- | --- | ---
  UNIT | SYSDA | UNIT
  VOL=SER | HUL001 | ボリューム名

### 出力リスト例

- ファイル別配信状況リスト

                                                     ****    TRANSMISSION  STATUS    ****                             2015.12.01  21:15
                                                                                                                             PAGE :   1

         FILE ID :  FILE0001
                 HOST NAME :   ZOS13
                               START TIME  2015/12/01  19:46:54-19:50:35  DB :              RECORD COUNT : 00000000064/00000000000
                               STATUS : 0000     ERROR CODE : 0000     CONNECT-TYPE : LAN
                               HOST FILE : HULFT.V810IT.DATA1                               VOLUME NO. :
                               PROC-ID   : 7377841094ABC951C000009E0000010111

                               START TIME  2015/12/01  19:47:17-19:47:19  DB :              RECORD COUNT : 00000000000/00000000000
                               STATUS : 0016     ERROR CODE : 0511     CONNECT-TYPE : LAN
                               HOST FILE : HULFT.V810IT.DATA1                               VOLUME NO. :
                               PROC-ID   : 7377841094ABC951C000009E0000010111

- ホスト別集信状況リスト

                                                     ****    TRANSMISSION  STATUS(RCV)***                             2015.12.01  19:40
                                                                                                                             PAGE :   1

         HOST   NAME : ZOS13
                     FILE ID : FILE0001
                               START TIME  2015/12/01  17:06:04-17:09:46  RECORD COUNT : 00000000064
                               STATUS : 0000     ERROR CODE : 0000     CONNECT-TYPE : LAN
                               HOST FILE : HULDATA.V800PSW.RCV2                           VOLUME NO. : HUL001
                               PROC-ID   : 7377780E557833F4D00000810000010111

                               START TIME  2015/12/01  17:06:21-17:06:22  RECORD COUNT : 00000000000
                               STATUS : 0020     ERROR CODE : 0005     CONNECT-TYPE : LAN
                               HOST FILE : HULDATA.V800PSW.RCV2                           VOLUME NO. :
                               PROC-ID   : 7377780E567995D0F00000810000010111

### 出力ファイル例

- 配信状況リスト（Ver.4形式）

      FILE0001  ZOS13     2015/12/01  19:46:54  19:50:35  0000000064  0000005120  000000-00000
      FILE0001  ZOS13     2015/12/01  19:47:17  19:47:19  0000000000  0000000000  000016-00511

- 集信状況リスト（Ver.5形式）

      FILE0001  ZOS13     2015/12/01  16:37:07  16:40:48  000000000000000064  000000000000005120  000000-00000  LAN  ZOS13
      FILE0001  ZOS13     2015/12/01  16:49:31  16:53:12  000000000000000064  000000000000005120  000000-00000  LAN  ZOS13
      FILE0001  ZOS13     2015/12/01  18:51:45  18:51:46  000000000000000000  000000000000000000  000024-00005  LAN  ZOS13
      FILE0001  ZOS13     2015/12/01  18:57:26  18:57:27  000000000000000000  000000000000000000  000024-00005  LAN  ZOS13
      FILE0001  ZOS13     2015/12/01  18:57:57  19:01:38  000000000000000064  000000000000005120  000000-00000  LAN  ZOS13
      FILE0001  ZOS13     2015/12/01  19:46:54  19:50:35  000000000000000064  000000000000005120  000000-00000  LAN  ZOS13
      FILE0001  ZOS13     2015/12/01  19:47:17  19:47:19  000000000000000000  000000000000000000  000020-00005  LAN  ZOS13

- 配信状況リスト（Ver.8形式）

      FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA                            ZOS13                                                                 2015/12/01    19:46:54  19:50:35  000000000000000064  000000000000005120  000000-00000  LAN
      FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA                            ZOS13                                                                 2015/12/01    19:47:17  19:47:19  000000000000000000  000000000000000000  000016-00511  LAN

- 集信状況リスト（Ver.8.4形式）

      FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA                            ZOS13                                                                  2017/12/29   11:57:58  11:57:58  000000000000000000  000000000000000000  000016-00506  LAN  HULFT.DATA.RCV
      FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA                            ZOS13                                                                  2017/12/29   11:57:59  11:57:59  000000000000000000  000000000000000000  000016-00506  LAN  HULFT.DATA.RCV