# 集信システムの集信状況の表示コマンド

集信システムの集信状況をコンソールからコマンドを投入することにより確認できます。

## 集信状況表示コマンド

    F  集信プログラムのジョブ名,DISPLAY

## 表示例

旧来型メッセージ

    XRR0026 DISPLAY COMMAND ACCEPTED
    XRR0027 FILEID=FILE0001,HOST=ZOS13,RECCNT=      2,DTLEN=            160,NO=1 …… 1)
    XRR0027 FILE=HULFT.DATA.RCV                          …………………………………… 1)

1) 集信状況を表しています。

FILEID=XXXXXXXX

  集信中のファイルID（先頭8バイト）

  簡易転送の集信状況では、ファイルIDは「_INSTANT」と出力されます。

HOST=XXXXXXXX...XXX

  配信側ホスト名（50バイト以内）

RECCNT=9999999

  現在集信中のレコード件数

DTLEN=9999999999999999

  現在集信中のバイト数

NO=99999...999

  集信処理番号

FILE=XXXX....XXX

  集信ファイルのデータ・セット名（44バイト以内）

拡張型メッセージ

    XRR0026 DISPLAY COMMAND ACCEPTED
    XRR8027 F=FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA    ………………………………… 1)
    XRR8027 H=ZOS13   …………………………………………………………… 1)
    XRR8027 RECCNT=2,DTLEN=160,NO=1   ……………………………………… 1)
    XRR8027 FILE=HULFT.DATA.RCV         …………………………………… 1)

1) 集信状況を表しています。

F=XXXXXXXX...XXX

  集信中のファイルID（50バイト以内）

  簡易転送の集信状況では、ファイルIDは「_INSTANT_TRANSFER_」と出力されます。

H=XXXXXXXX...XXX

  配信側ホスト名（50バイト以内）

RECCNT=9999999

  現在集信中のレコード件数

DTLEN=9999999999999999

  現在集信中のバイト数

NO=99999...999

  集信処理番号

FILE=XXXX....XXX

  集信ファイルのデータ・セット名（44バイト以内）

旧来型メッセージ、および拡張型メッセージの詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明