# 配信詳細情報照会画面と集信詳細情報照会画面

= 備考 =

ここでは、配信詳細情報照会画面で説明しています。

集信詳細情報照会画面も画面構成は同じです。「配信」を「集信」に置き換えてお読みください。

配信詳細情報照会画面では、さらに詳細な配信情報が表示されます。

画面の表示方法は、「配信詳細情報を確認する」を参照してください。

                          << 配信詳細情報照会（基本） >>
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> PAGE

      ファイルＩＤ  ：  FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA
      集信ホスト名  ：  ZOS

      配信受付日    ：  2017 年 12 月 29 日     19:47:54
      配信日        ：  2017 年 12 月 29 日     19:47:54 ～ 19:50:35
      完了コード    ：  0000-0000(0000)
      レコード件数  ：  000000000000000064     データ長      ： 000000000000005120
      データセット名：  HULFT.DATA1(SND)
      ボリューム通番：                         UNIT          ： SYSDA
      転送レート    ：  000000320  BPS         コード変換側  ：   集信側
      転送ブロック長：  64240                  転送ブロック数： 01
      圧縮方式      ：   縦横圧縮              圧縮率        ： 040   ％
      連携 DBID     ：
      IP            ：  V4                     接続形態      ： LAN
      暗号化種別    ：  -----
      処理識別子    ：  E97F39E403F42C5B5C791C035550C21A61
      転送識別子： 7384310A46FFBC77100000342818010111000100000000000000000000000000

      コメント
        TRANSFER TOKYO TO NAGOYA

画面4.14 配信詳細情報照会画面

## 配信詳細情報照会（基本）画面

<各項目の説明>

集信ホスト名

  配信先ホスト名

配信受付日

  配信要求を受け付けた日時

  配信詳細情報照会画面にのみ表示されます。集信詳細情報照会画面には表示されません。

配信日

  配信した日時

完了コード

  配信処理の完了コード

  「完了コード-詳細コード(システムコード)」の形式で表示されます。

  完了コード、詳細コードについては、以下を参照してください。

  HULFT10 for zOS エラーコード・メッセージ : 配信処理の完了コードおよび詳細コード

レコード件数

  配信ファイルのレコード件数

データ長

  配信ファイルのデータサイズ

データセット名

  配信ファイルのデータ・セット名

ボリューム通番

  配信ファイルの格納先ボリューム通番

UNIT

  配信ファイルのUNITグループ名

転送レート

  1秒あたりの転送データ長（バイト）

コード変換側

  コード変換が実行されたホスト

  配信詳細情報照会画面にのみ表示されます。集信詳細情報照会画面には表示されません。

  配信側

    : 配信側ホストでコード変換を実行

  集信側

    : 集信側ホストでコード変換を実行

  無変換

    : 無変換の転送またはバイナリー転送を実行

  旧バージョンの履歴ファイルをコンバートした場合は、「---」と表示されます。

転送ブロック長

  配信ファイルの1ブロックを転送するときの長さ（バイト）

  配信詳細情報照会画面にのみ表示されます。集信詳細情報照会画面には表示されません。

転送ブロック数

  配信ファイルを一度に転送するブロック数

  配信詳細情報照会画面にのみ表示されます。集信詳細情報照会画面には表示されません。

圧縮方式

  転送時に使用された圧縮方式

  圧縮なし

    : 圧縮なしで転送

  横圧縮

    : 横圧縮（レコード内圧縮）で転送

  縦横圧縮

    : 縦横圧縮（レコード間圧縮）で転送

  DEFLATE

    : DEFLATE圧縮で転送

  旧バージョンの履歴ファイルをコンバートした場合は、「---」と表示されます。

圧縮率

  圧縮を行った際の圧縮率

  配信詳細情報照会画面にのみ表示されます。集信詳細情報照会画面には表示されません。

  以下のいずれかの場合は、圧縮率が「--- %」と表示されます。

  - 配信管理情報の圧縮方式（COMP）に“N :（圧縮なし）”を指定した場合

  - ファイル転送中、または転送前にエラーが発生した場合

  - 配信ファイルのサイズが0バイトだった場合

  - 旧バージョンの履歴ファイルをコンバートした場合

連携DBID

  連携したデータベースID

  配信詳細情報照会画面にのみ表示されます。集信詳細情報照会画面には表示されません。

IP

  通信したIPのバージョン

  V4

    : IPv4

接続形態

  配信先ホストへの接続形態

  LAN

    : LAN接続ホスト

暗号化種別

  転送に使用したHULFT暗号化方式の種類が表示されます。

  -----

    : 暗号機能を使用していない

  AES

    : HULFT暗号オプション（AES）

  HULFT

    : HULFT暗号化

  OTHER

    : その他の暗号化方式

処理識別子

  トランザクションごとの識別子

  操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける、開始処理識別子です。

転送識別子

  ファイル転送ごとに発行される一意の識別子

コメント

  転送時に配信管理情報に登録されていたコメント

## 配信詳細情報照会（ジョブ）画面

詳細は、「配信ジョブ実行情報と集信ジョブ実行情報」を参照してください。

## 配信詳細情報照会（メッセージ）画面

詳細は、「配信メッセージ情報と集信メッセージ情報」を参照してください。