# 要求受付システムの要求受付状態の表示コマンド

要求受付システムの要求受付状態をコンソールからコマンドを投入することにより確認できます。

## 要求受付状態表示コマンド

    F  要求受付プログラムのジョブ名,STATUS

## 表示例

    XRA0028 STATUS COMMAND ACCEPTED
    XRA0025 MAX-CON=   16 ACTIVE=    0 INACTIVE=   16   ……………… 1)
    XRA0070 HULFT REQUEST SERVER IS OPERATING   ………………………… 2)
    XRA0029 SID=SEND     PGM=XRTRNS   LOG=Y   …………………………… 3)
    XRA0029 SID=RESEND   PGM=XRRSND   LOG=Y
    XRA0029 SID=HULJOB   PGM=XRHJOB   LOG=Y
    XRA0029 SID=HULSNDRC PGM=XRSNDRC2 LOG=Y
    XRA0029 SID=HULRJOB  PGM=XRRJOB   LOG=Y
    XRA0029 SID=HULADMIN PGM=XRWINPC  LOG=Y

1) 子タスクの状態を表しています。

MAX-CON=999

  最大同時要求受付数

ACTIVE=999

  接続中の数

INACTIVE=999

  接続可能な数

2) 要求受付プログラムの状態を表しています。

XRA0070 HULFT REQUEST SERVER IS OPERATING

  稼動中

XRA0099 HULFT REQUEST SERVER IS STOPPING

  停止コマンド受付中

3) 要求受付プログラムの以下の情報を表しています。

SID=XXXXXXXX

  要求受付で行えるサービス名

  SEND

    : 集信側からの送信要求

  RESEND

    : 集信側からの再送要求

  HULJOB

    : 配信側からの集信後ジョブ結果参照要求

  HULSNDRC

    : ジョブ実行結果通知

  HULRJOB

    : リモートジョブ実行

  HULADMIN

    : マネージャー接続

PGM=XXXXXXXX

  HULFTが使用しているサービスプログラム名

LOG={Y|N}

  要求受付履歴出力の有無

  Y

    : 要求受付履歴を出力する

  N

    : 要求受付履歴を出力しない