# MT使用時の制限

本書では、テープ・データ・セットを「MT」と表記しています。

ここでは、HULFTでMTを使用する場合の制限事項について説明します。

## 配信時の制限事項

MTから配信する際、以下のいずれかの設定を行うとHULFTは正常に動作しません。以下の設定は行わないでください。

ダイレクト転送時

- 同報配信

- 動的ファイル指定

- 配信ファイルの扱い（CLEAR）に“C（クリア）”、“D（削除）”、または“L（ロック）”を指定

ワークファイル転送時

- MTをワークボリュームとして使用

- ワークファイルの容量（CYL|TRK|OMIT）に“O（省略）”を指定、または省略

- 配信ファイルの扱い（CLEAR）に“C（クリア）”、“D（削除）”、または“L（ロック）”を指定

= 備考 =

以下の場合のみ配信ファイルの扱い（CLEAR）に“C（クリア）”を指定して、MTから配信できます。

- 動的ファイル指定

- システム動作環境設定の配信後クリアの扱い（CLEARMODE）に“B”を設定

MTから配信する際、以下の設定を必ず行ってください。

- ボリューム通番（VOL）

- UNIT（UNIT）

ただし、SMSで管理された環境で、ボリューム通番（VOL）およびUNIT（UNIT）を指定しないで配信できます。配信できる条件は以下となります。

- 動的指定

- ワークファイル転送

## 集信時の制限事項

MTへ集信する際、以下のいずれかの設定を行うとHULFTは正常に動作しません。以下の設定は行わないでください。

- マルチボリューム区分（VOL-TYPE）に“M（マルチ）”を指定

- 未使用域（CYL|TRK）に“RLSE（解放する）”を指定

- 集信形態（RCVTYPE）に“M（複数集信）”を指定

- 異常時の処置（ABNORMAL）に“D（削除）”または“R（復元）”を指定

- カタログ処理（CATALOG）に“Y（世代管理）”を指定

- 登録モード（TRANSMODE）に“M（MOD）”を指定

- ストレージクラス（STORCLAS）、管理クラス（MGMTCLAS）、データクラス（DATACLAS）を指定

- VOLUME指定を行わないPRIVATEでマウントされるボリューム上にある集信ファイルを指定

- スクラッチマウントされるボリューム上にある集信ファイルを指定

MTへ集信する際、以下の設定を必ず行ってください。

- ボリューム通番（VOL）

- UNIT（UNIT）

## HULFT管理画面の制限事項

MTから配信する際、HULFT管理画面からワークファイル転送で配信要求を行うとエラーとなり、配信要求は実行されません。

## 共通の制限事項

- MTからDASDの転送時、またはMTからMTの転送時はMF間集信属性（MFRCVORG）に“S（SND）”を指定して転送を行うことはできません。

- MTのノンラベル形式はサポートしていません。

- MTの転送には認定機能を使用します。