# 配信管理情報一覧画面および更新画面

## 配信管理情報一覧画面

配信管理情報一覧画面

登録されている配信管理情報の一覧が表示されます。

                                  << 配信管理情報一覧 >>                 6 行中の 1
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> PAGE
                                                              コマンド E: 画面切替

       ファイルＩＤ  転送タイプ  転送グループＩＤ         コメント
        FILE0001       TEXT        GRP0018T     TRANSFER TOKYO TO NAGOYA
        SND00001       BNR         GRP01        BINARY TRANSFER FILE-ID
        SND00002       TEXT        GRP02        TEXT TRANSFER FILE-ID
        SND00003       FMT         GRP03        FORMAT TRANSFER FILE-ID
        SND00004       MFMT        GRP04        MULT-FORMAT TRANSFER FILE-ID
        SND00005       TEXT        GRP05        TEXT TRANSFER FILE-ID_EX
     ******************************* Bottom of data ********************************

画面4.30 配信管理情報一覧画面

<各項目の説明>

ファイルID

  登録されている配信管理情報のファイルID（先頭8バイト）

転送タイプ

  ファイルIDに登録されている転送タイプ

  TEXT

    : テキスト転送

  BNR

    : バイナリー転送

  FMT

    : フォーマット転送

  MFMT

    : マルチフォーマット転送

転送グループID

  ファイルIDに登録されている転送グループID（先頭8バイト）

コメント

  ファイルIDに登録されているコメント

配信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）

配信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）では、ファイルIDと転送グループIDの表示域が拡張されます。

配信管理情報一覧画面のコマンドに“EXTENT”または“E”を入力し［実行］キーを押すと、配信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）に切り替わります。

= 備考 =

配信管理情報一覧画面に戻るときは、配信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）のコマンドに“BASIC”または“B”と入力し、［実行］キーを押します。

                                  << 配信管理情報一覧 >>                 6 行中の 1
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> PAGE
                                                              コマンド B: 画面切替

       ファイルＩＤ                                         転送グループＩＤ
        FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA                            GRP0018TO8NAGOYA
        SND00001                                            GRP01
        SND00002                                            GRP02
        SND00003                                            GRP03
        SND00004                                            GRP04
        SND00005SINCE20151201TOKYO                          GRP05
     ******************************* Bottom of data ********************************

画面4.31 配信管理情報一覧画面（「ファイルID」全表示）

<各項目の説明>

ファイルID

  登録されている配信管理情報のファイルID（50バイト表示）

転送グループID

  ファイルIDに登録されている転送グループID（先頭20バイト）

## 配信管理情報更新画面

配信管理情報の登録、変更、および複写をする画面です。

配信管理情報更新画面には、以下の画面があります。

- 配信管理情報更新（基本）画面

- 配信管理情報更新（拡張）画面

配信管理情報更新（基本）画面

配信管理情報一覧画面でファイルIDの左側の入力域に“S”を入力し［実行］キーを押すと、配信管理情報更新（基本）画面が表示されます。

= 備考 =

配信管理情報一覧画面に戻るときは、［PF3］キーを押します。

                           <<  配信管理情報更新（基本） >>
      コマンド   ==>
                                                          コマンド E: 拡張画面切替
      ファイルＩＤ：  FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA
      汎用機ＤＳＮ：  HULFT.DATA(SND)

      ボリューム通番      ：
      転送方法            ：  W     (D: 直接 W: ワークファイル )
      ワークボリューム通番：          容量    ：  C      (C:CYL T:TRK O:OMIT)
      一次要求量          ：  5       増分量  ：  3      装置台数  ：  1
      転送タイプ          ：  T     (F:FORMAT B:BINARY T:TEXT M:MULTI-FMT)
      Ｍ／フォーマットＩＤ：
      圧縮方式            ：  N     (N: 圧縮なし 1: 横圧縮 2: 縦横圧縮 3: DEFLATE)

      コ－ド変換          ：  S     (S: 配信側 R: 集信側 N: 無変換 )
      ＥＢＣＤＩＣセット  ：  0     (0:AUT A:KN B:AL C:AC D:AP E:LOW F:EX G:NE H:KX
                                     V:U1 W:U2 X:U3)
      配信ファイルの扱い  ：  K     (K: 保存 C: クリア D: 削除 L: ロック )
      転送グループＩＤ    ：  GRP0018TO8NAGOYA
      配信前ジョブＩＤ    ：
      正常時ジョブＩＤ    ：
      異常時ジョブＩＤ    ：
      コメント

画面4.32 配信管理情報更新（基本）画面

各項目の詳細は、「配信管理情報」を参照してください。

配信管理情報更新（拡張）画面

配信管理情報更新（基本）画面のコマンドに“EXTENT”または“E”を入力し［実行］キーを押すと、配信管理情報更新（拡張）画面が表示されます。

= 備考 =

配信管理情報更新（基本）画面に戻るときは、配信管理情報更新（拡張）画面のコマンドに“BASIC”または“B”と入力し、［実行］キーを押します。

                           <<  配信管理情報更新（拡張） >>   SAVE,B,E いずれか入力
      コマンド   ==>
                                                          コマンド B: 基本画面切替
      ファイルＩＤ：  FILE00018TOKYO8TO8NAGOYA
      汎用機ＤＳＮ：  HULFT.DATA(SND)

      連携ＤＢＩＤ        ：
      転送間隔            ：  0       転送優先度      ：  50
      転送ブロック長      ：  0       転送ブロック数  ：  0
      シフトコードの扱い  ：  C     (C: カット S: スペース変換 )
      後続文字カット      ：  N     (0: ヌルカット S: スペースカット
                                     A: 両方カット N: カットしない )

      UNIT                ：
      順序番号            ：
      RDW 付配信          ：  N     (N: しない Y: する )

      暗号キー：

      コメント

画面4.33 配信管理情報更新（拡張）画面

各項目の詳細は、「配信管理情報」を参照してください。

高強度暗号強制モードが有効な場合の暗号キーの生成について

システム動作環境設定の高強度暗号強制モード（STRONGKEYMODE）を“1（有効）”に設定した場合、暗号キーの値は、次のいずれかの方法で生成できます。

手動入力

  : 暗号キーの入力欄にカーソルを置き、64桁の16進文字列（A～F、0～9の文字）で入力します。

自動生成

  : コマンド“GENCIP”（省略形G）を実行し、暗号キーを自動生成します。