# 転送グループ情報

転送先（相手ホスト）をグループ化して登録します。

1転送グループに指定できるホスト名の数は1000ホストです。

登録方法は2通りあります。

- 転送グループ情報更新画面を使用して登録

  ⇒「転送グループ情報を操作する」を参照

- 定義カードを指定し、管理情報バッチ登録プログラム（XRSYSINF）を使用して登録

  ⇒「各管理情報の登録、変更」を参照

## 項目一覧

以下の表の「省略」はHULFT管理画面で登録する場合の省略の可否です。バッチ登録の場合、省略の可否がHULFT管理画面とは異なる場合があります。

バッチ登録する場合の省略の可否については「各管理情報の登録、変更」を参照してください。

表2.8 転送グループ情報項目一覧

項目名 | 省略時の値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
転送グループID | HGRPID |  | 英数字および“_” | × | 50バイト以内
ホスト名 | SERVER DEF ～DEFEND |  | 英数字と一部の 記号(*1) | × | 50バイト以内
コメント | COMMENT |  | 英数字、半角カナ | ○ | 60バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | 記号は“-（ハイフン）”、“.（ピリオド）”のみ指定可能です。ただし、“-（ハイフン）”を含むホスト名を以下のプログラムの対象ホストとして指定することはできません。 詳細ホスト情報リスト出力プログラム（XRHSTLST） 配信履歴リスト出力プログラム（XRSLOGL） 集信履歴リスト出力プログラム（XRRLOGL） 上記のプログラムでホスト名を指定するとき、“-（ハイフン）”が範囲指定の意味を持つためです。 なお、HULFT-HUBを利用する場合、“_（アンダーバー）”を含むホスト名が設定される場合があります。 これはHULFT-HUBがHULFTを管理するために使用するもので、通常の転送ではホスト名に“_（アンダーバー）”を使用できません。

## 各項目の設定

転送グループ情報で設定する各項目について説明します。（）内は管理情報バッチ登録プログラム使用時に指定する定義カードの項目名です。

転送グループID（HGRPID）

  配信側ホストまたは集信側ホストのグループを認識するためのID

  この転送グループIDと配信管理情報と集信管理情報の転送グループID（GRPID）が関連づけされます。

ホスト名（SERVER DEF～DEFEND）

  ファイルを配信または集信するときの相手ホスト名

  1転送グループに指定できるホスト名の最大数は1000ホストです。

コメント（COMMENT）

  転送グループに対するコメント

## 設定時の注意点

ホスト名の重複

同一ホスト名を1つの転送グループに重複して登録できません。

## 複数のホストを登録した場合の動作

配信管理情報の転送グループIDに複数のホストを登録した場合の動作は、配信要求と送信要求で異なります。

配信要求

  転送グループIDに登録されたすべてのホストに配信します（同報配信）。

送信要求

  送信要求を発行したホストにだけ配信します。

  送信要求を発行したホストが転送グループIDに登録されていない場合はエラーになります。