# 各管理情報の登録、変更

各管理情報の登録および変更は、定義内容をバッチプログラムの定義カードとして指定し、実行することにより登録、変更を行います。

## 管理情報バッチ登録プログラム

### プログラム名

XRSYSINF

### 実行（EXECステートメント）パラメーター

    [NOREP|REP]

NOREP

  新規登録

  管理情報を新規登録します。

REP

  変更

  指定したIDが存在しない場合は、新規登録となります。

省略すると、“NOREP”が設定されます。

### XRSYSIN定義カード

HULFTシステムの動作環境を設定します。設定内容の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

定義カードの形式

    OPLSELECT=操作ログ出力選択
    HULLANG=HULFT動作言語
    HULCHARSET=HULFTキャラクターセット
    STRONGKEYMODE=高強度暗号強制モード
    SYSFILEOUTPUTMODE=システムファイル出力モード

*1 | : | 操作ログ出力機能を使用する場合は、操作ログ関連の設定が必要です。詳細は「操作ログの動作設定」を参照してください。

### XRCRD定義カード

JCLと定義カードは、エディターなどで作成してください。

各項目の詳細は、「管理情報の設定」を参照してください。

= 備考 =

定義カードの1バイト目に「*」を記述するとコメント行になります。

注意

- 各管理情報の定義カードは1行を1レコード（1枚のカード）として記述してください。1行に2項目分は記述できません。

- []で囲まれている項目は省略できます。ただし、各ファイルによっては制限事項があります。

- コメント（COMMENT）にスペースを記述したい場合には、コメント全体を｢'｣で囲んでください。

- _（下線）を引いている項目は省略値です。

各管理情報を登録または変更するための定義カードの形式は以下のとおりです。

- 配信管理情報の定義カード

      SNDFILE=ファイルID
      DSNAME=データセット名[,VOL=ボリューム通番][,{CYL|TRK}={(一次要求量,増分量)|,OMIT}]
      [WORK-VOL=ワークボリューム通番]
      [UNIT-CNT=装置台数]
      [INTERVAL=転送間隔]
      [BLOCKLEN=転送ブロック長]
      [BLOCKNUM=転送ブロック数]
      [CLEAR={KEEP|CLEAR|DELETE|LOCK}] …………………… 配信ファイルの扱い
      [DIRECT={NO|YES}]  ……………………………………… 転送方法
      [COMP={NO|1|2|3}]  ……………………………………… 圧縮方式
      [CODESET={0|A|B|C|D|E|F|G|H|V|W|X}]  ……………… EBCDICセット
      [TRANSTYPE]={FORMAT|BINARY|TEXT|MFORMAT} ………… 転送タイプ
      [SHIFT-CODE={C|S|Y|N}] ………………………………… シフトコードの扱い
      [CODE-CONV]={SND|RCV|NOC}  …………………………… コード変換
      [PRE-JOB=配信前ジョブID]
      [TRANSPRTY=転送優先度]
      [JOBID=正常時ジョブID]
      [AB-JOBID=異常時ジョブID]
      [FMTID={フォーマットID|マルチフォーマットID}]
      [DBID=連携DBID]
      GRPID=転送グループID
      [PASSWORD=暗号キー|PW=暗号キー]
      [UNIT=ユニット名]
      [VSEQNO=順序番号]
      [PAD={0|A|S|N}]  ………………………………………… 後続文字カット
      [SND-RDW={Y|N}]  ………………………………………… RDW付配信
      [COMMENT='コメント']
      END

  注意

  - タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）は、配信管理情報におけるHULFTの予約語となっているため、値として指定できません。

  - タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）および「NO」は配信管理情報におけるHULFTの予約語となっているため、以下の項目には指定できません。

    - 正常時ジョブID（JOBID）

    - 異常時ジョブID（AB-JOBID）

    - 配信前ジョブID（PRE-JOB）

  - 転送ブロック長（BLOCKLEN）に“6”～“127”の値が設定されている場合は、自動的にHULFT Ver.8以降の下限値“128”へ変換された後、配信管理情報に登録されます。

  - ファイルID（SNDFILE）に“_INSTANT_TRANSFER_”は指定できません。

  - システム動作環境設定の高強度暗号強制モード（STRONGKEYMODE）を“1（有効）”に設定した場合、タグは「PW」を選択、暗号キーは64桁の16進文字列（A～F、0～9の文字）で指定してください。

  - EBCDICセットの“D（EBCDIC-ASPEN）”および“G（NECカナ文字）”は非推奨です。“D（EBCDIC-ASPEN）”または“G（NECカナ文字）”を指定すると、変換できなくなる可能性があります。その他のコードセットをご利用ください。

    詳細は、以下を参照してください。

    HULFT10 新機能・非互換説明書 : EBCDICセットの「NECカナ文字」および「ASPEN」

- 集信管理情報の定義カード

      RCVFILE=ファイルID
      DSNAME=データセット名[,VOL=ボリューム通番][,{CYL|TRK}=(一次要求量,増分量,RLSE)]
      RECFM={F|V} …………………………………………… レコード形式
      [CATALOG={Y|N|C}] …………………………………… 集信ファイルのカタログ方法
      LRECL=レコード長
      [BLOCKLEN=ブロック長]
      [CODESET={0|A|B|C|D|E|F|G|H|V|W|X}] …………… EBCDICセット
      TRANSMODE={NEW|REP|MOD} …………………………… 登録モード
      ABNORMAL={DELETE|KEEP|RESTORE}  ………………… 異常時の処置
      RCVTYPE={S|M} ………………………………………… 集信形態
      [JOBID=正常時ジョブID]
      [AB-JOBID=異常時ジョブID]
      [GRPID=転送グループID]
      [RCVEND-NOTICE={T|J}] ……………………………… 集信完了通知
      [PASSWORD=暗号キー|PW=暗号キー]
      [VOL-TYPE={S|M|A}]  ………………………………… マルチボリューム区分
      [MFRCVORG={R|S}]  …………………………………… MF間集信属性
      [UNIT=ユニット名]
      [VSEQNO=順序番号]
      [WORK-VOL=ワークボリューム通番]
      [PRINT-CNTL={A|M}]  ………………………………… 印刷文字
      [STORCLAS=ストレージ・クラス]
      [MGMTCLAS=管理クラス]
      [DATACLAS=データ・クラス]
      [DATAVERIFY={0|1}]  ………………………………… データ検証
      [RCV-RDW={Y|N}] ……………………………………… RDW付集信
      [COMMENT='コメント']
      END

  注意

  - タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）は、集信管理情報におけるHULFTの予約語となっているため、値として指定できません。

  - タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）および「NO」は集信管理情報におけるHULFTの予約語となっているため、以下の項目には指定できません。

    - 正常時ジョブID（JOBID）

    - 異常時ジョブID（AB-JOBID）

  - ファイルID（RCVFILE）に“_INSTANT_TRANSFER_”は指定できません。

  - システム動作環境設定の高強度暗号強制モード（STRONGKEYMODE）を“1（有効）”に設定した場合、タグは「PW」を選択、暗号キーは64桁の16進文字列（A～F、0～9の文字）で指定してください。

  - EBCDICセットの“D（EBCDIC-ASPEN）”および“G（NECカナ文字）”は非推奨です。“D（EBCDIC-ASPEN）”または“G（NECカナ文字）”を指定すると、変換できなくなる可能性があります。その他のコードセットをご利用ください。

    詳細は、以下を参照してください。

    HULFT10 新機能・非互換説明書 : EBCDICセットの「NECカナ文字」および「ASPEN」

- ジョブ起動情報の定義カード

      JOB=ジョブID
      DSNAME=データセット名
      MEMBER DEF
      メンバー名1
        ：
        ：          （90まで指定可能）
        ：
      メンバー名90
      DEFEND
      [JOB-RC=ユーザーが指定したジョブのリターンコードを正常とみなす値]
      [COMMENT='コメント']
      END

  注意

  - タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）は、ジョブ起動情報におけるHULFTの予約語となっているため、値として指定できません。

  - タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）および「NO」はジョブ起動情報におけるHULFTの予約語となっているため、ジョブID（JOB）には指定できません。

- 詳細ホスト情報の定義カード

      HOST=ホスト名
      HOSTTYPE={HOST|LINUX|WIN|IBMI} …………………………………………………… ホスト種
      KCODETYPE={SHIFT-JIS|JEF|EUC|IBM|UTF-8|GB18030|ZH-HANS}  ………………… 転送コードセット
      [JIS={78|83}]  ………………………………………………………………………… 日本語規格
      [RCVPORT=集信ポートNo.]
      [REQPORT=要求受付ポートNo.]
      [LOCAL-PROXY=PROXYサーバー名]  …………………………………………………… PROXYサーバー名
      [LOCAL-PROXY-PORT=PROXYポートNo.]  ……………………………………………… PROXYポートNo.
      [CONNECTTYPE={L}]  …………………………………………………………………… 接続形態
      [HOSTSPSNUM=ホスト別配信多重度]
      [SENDPERMIT={Y|N}] …………………………………………………………………… 送信要求・再送要求受付許可
      [HULJOBPERMIT={Y|N}] ………………………………………………………………… 集信後ジョブ結果参照要求受付許可
      [HULSNDRCPERMIT={Y|N}] ……………………………………………………………… ジョブ実行結果通知受付許可
      [HULRJOBPERMIT={Y|N}]  ……………………………………………………………… リモートジョブ実行受付許可
      [ALLOWINSTTRANS={Y|N}] ……………………………………………………………… 簡易転送受付許可
      [USRNOTIFY={Y|N}]  …………………………………………………………………… ユーザーの通知
      [HUL7MODE={Y|N}] ……………………………………………………………………… HULFT7通信モード
      [COMMENT='コメント']
      END

  注意

  - タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）は、詳細ホスト情報におけるHULFTの予約語となっているため、値として指定できません。

  - 以下の項目は、HULFT-HUBまたはHULFT-WebConnectを使用したときに設定する項目のため、HULFTでは値を変更しないでください。

    - PROXYサーバ名

    - PROXYポートNo.

  = 備考 =

  - 転送コードセットの“IBM”はIBM漢字、“EUC”はEUC-JPを指しています。IBM漢字を指定する場合は“IBM”、EUC-JPを指定する場合は“EUC”と指定してください。

  - ホスト種のパラメーターには、HULFT10以前に指定していた以下の値も指定できます。

    - UNIX

    - NT

    - AS400

  - 集信後ジョブ結果参照要求機能は非推奨機能です。詳細は、以下を参照してください。

    HULFT10 新機能・非互換説明書 : 集信後ジョブ結果参照要求機能

  - 簡易転送機能は非推奨機能です。詳細は、以下を参照してください。

    HULFT10 新機能・非互換説明書 : 簡易転送機能

- 転送グループ情報の定義カード

      HGRPID=転送グループID
      SERVER DEF
      ホスト名1
        ：
        ：          （1000個まで指定可能）
        ：
      ホスト名1000
      DEFEND
      [COMMENT='コメント']
      END

  注意

  タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）は、転送グループ情報におけるHULFTの予約語となっているため、値として指定できません。

- フォーマット情報の定義カード

      FMTID=フォーマットID
      FORMAT DEF
      項目名1      開始位置1      ﾊﾞｲﾄ数1      ﾃﾞｰﾀﾀｲﾌﾟ1      [小数点以下桁数1]
        ：
        ：          （1000個まで指定可能）
        ：
      項目名1000   開始位置1000   ﾊﾞｲﾄ数1000   ﾃﾞｰﾀﾀｲﾌﾟ1000   [小数点以下桁数1000]
      DEFEND
      [COMMENT='コメント']
      END

  注意

  タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）は、フォーマット情報におけるHULFTの予約語となっているため、値として指定できません。

  = 備考 =

  - 開始位置を省略できます。省略したい場合には｢*｣を入力してください。省略すると、1つ前の項目の開始位置とバイト数を足した値になります（自動計算）。

  - 1フォーマットの各項目の区切りはスペースで行ってください。

- マルチフォーマット情報の定義カード

      MFMTID=マルチフォーマットID
      KEY-START=キー開始位置
      KEY-LEN=キー長
      [DEFAULT-FMTID=デフォルトフォーマットID]
      MFORMAT DEF
      キー値1            フォーマットID1
        ：                       ：
        ：                       ：          （20個まで指定可能）
        ：                       ：
      キー値20           フォーマットID20
      DEFEND
      [COMMENT='コメント']
      END

  注意

  タグ名（「=」を含む左辺文字列、および定義カード）は、マルチフォーマット情報におけるHULFTの予約語となっているため、値として指定できません。

### JCL例

各管理情報を登録するためのJCL例は以下のとおりです。

    //XRSYSINF JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
    //XRSYSINF EXEC PGM=XRSYSINF,PARM='NOREP'
    //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //XRFILE   DD   DSN=HULFT.FILE,DISP=SHR
    //XRHOST   DD   DSN=HULFT.HOST,DISP=SHR
    //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
    //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
    //XRCRD    DD   *
    *DEFINITION OF FORMAT INFORMATION*
    FMTID=FMT0001
    FORMAT DEF
    CODE 1 8 X
    NAME 9 20 N
    AGE * 2 9
    GENDER * 2 B
    ADDRESS 33 30 M
    PHONE 63 12 X
    DEFEND
    COMMENT='PAYROLL FORMAT'
    END
    *
    *DEFINITION OF MULTI FORMAT INFORMATION*
    MFMTID=MFMT0001
    KEY-START=1
    KEY-LEN=2
    DEFAULT-FMTID=FMT0001
    MFORMAT DEF
    AA FMT0001
    AB FMT0002
    AC FMT0003
    BA FMT0004
    DEFEND
    COMMENT='TO HQ'
    END
    *
    *DEFINITION OF JOB INFORMATION*
    JOB=J0000001
    DSNAME=HUL.FT01
    JOB-RC=4
    COMMENT='PAYROLL'
    MEMBER DEF
    DUMP1
    DUMP2
    DEFEND
    END
    *
    *DEFINITION OF HOST INFORMATION*
    HOST=SUN1
    HOSTTYPE=HOST
    KCODETYPE=JEF
    JIS=83
    RCVPORT=30000
    REQPORT=31000
    HOSTSPSNUM=5
    SENDPERMIT=Y
    HULJOBPERMIT=Y
    HULSNDRCPERMIT=Y
    HULRJOBPERMIT=Y
    ALLOWINSTTRANS=Y
    USRNOTIFY=N
    COMMENT='HOST INFORMATION OF SYSX01'
    END
    *
    *DEFINITION OF TRANSFER GROUP INFORMATION*
    HGRPID=SUN01
    SERVER DEF
    SUN1
    SUN2
    SUN3
    DEFEND
    COMMENT='BRANCH OFFICES IN ASIA'
    END
    *
    *DEFINITION OF SEND MANAGEMENT INFORMATION*
    SNDFILE=F0000001
    DSNAME=HUL.FT01,VOL=WRKX01,CYL=(1,1)
    WORK-VOL=WRKX01
    UNIT-CNT=1
    INTERVAL=0
    BLOCKLEN=1000
    BLOCKNUM=5
    CLEAR=KEEP
    DIRECT=NO
    COMP=1
    CODESET=B
    TRANSTYPE=MFORMAT
    SHIFT-CODE=S
    CODE-CONV=SND
    PRE-JOB=J0000009
    TRANSPRTY=50
    JOBID=J0000001
    AB-JOBID=J0000002
    FMTID=MFMT0001
    DBID=CSV
    GRPID=NEWS1
    UNIT=SYSDA
    PAD=N
    SND-RDW=N
    COMMENT='PAYROLL'
    END
    *
    *DEFINITION OF RECEIVE MANAGEMENT INFORMATION*
    RCVFILE=S0000001
    DSNAME=HUL.FT01,VOL=WRKX01,CYL=(3,0)
    CATALOG=N
    RECFM=F
    LRECL=200
    BLOCKLEN=1000
    CODESET=A
    TRANSMODE=REP
    ABNORMAL=DELETE
    RCVTYPE=S
    JOBID=J000002
    AB-JOBID=J000003
    GRPID=SUN01
    RCVEND-NOTICE=J
    VOL-TYPE=S
    UNIT=SYSDA
    STORCLAS=STOR01
    MGMTCLAS=MGMT01
    DATACLAS=DATA01
    DATAVERIFY=0
    RCV-RDW=N
    COMMENT='FILE OF EARNINGS'
    END
    *

DD名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
XRFILE | HULFT.FILE | 集配信管理ファイル
XRHOST | HULFT.HOST | 詳細ホスト情報ファイル
XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル

パラメーター名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
UNIT | SYSDA | UNIT

注意

登録されていないIDを参照するとエラーになります。

参照するIDは事前に登録しておくか、JCL内の参照個所より前に記述する必要があります。