# クライアントのシステム動作環境設定の設定

クライアントのシステム動作環境設定で、操作ログ出力機能が有効になるように設定します。クライアントがVer.8以降のHULFT for WindowsまたはVer.8以降のHULFT for UNIX/Linuxの場合は、HULFT-HUB Managerから操作ログ関連の設定が可能です。それ以外のクライアントではHULFT-HUB Managerから操作ログ関連の設定ができませんので、クライアント上で操作してください。

## 配信側クライアントの設定

配信側クライアント(HKT01WIN)のシステム動作環境設定は、HULFT-HUB Managerから設定します。

1. 管理画面の構成図または構成リストでHKT01WINを選択し、システム管理メニューのクライアント管理-システム動作動作環境設定をクリックします。

2. ログパネルで、操作ログ出力選択を“両方を出力”に設定してください。

注意

設定の変更を反映するために、HKT01WIN上のHULFTを再起動する必要があります。

## 集信側クライアントの設定

集信側クライアント(HKT02UNX)のシステム動作環境設定は、クライアント上のHULFT管理画面で設定します。セキュリティ関連設定画面で操作ログ出力選択を“両方を出力する”に書き換えて保存にしてください。

注意

設定に変更を反映するために、HKT02UNX上のHULFTデーモンを再起動する必要があります。

設定方法と設定値の詳細は、クライアントの「アドミニストレーション・マニュアル」「オペレーション・マニュアル」を参照してください。