# 隣接サーバ情報

サーバが隣接する他サーバの情報を登録します。

隣接サーバ情報は、HULFT-HUB Manager管理画面の構成図上で、サーバ同士を接続線で結んだ時（サーバ間接続時）に、自動的に登録されます。

隣接サーバ情報の設定は、管理画面のサーバのシステム動作環境設定の［隣接サーバ］で行います。［隣接サーバ］では、隣接するHULFT-HUB Serverの稼動監視やプロトコルバージョンを設定します。

## 項目一覧

<表>隣接サーバ情報項目一覧

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
A1 | 接続先ホスト名 | ― | ― | ― | 参照のみ
A2 | サービス名 | ― | ― | ― | 参照のみ
A3 | 表示名 |  | 文字 | 任意 | 256バイト以内 *1
A4 | ポートNo. | ― | ― | ― | 参照のみ
A5 | バージョン | ― | ― | ― | 参照のみ
A6 | 稼動監視 | する | *2 | 必須 | *3
A7 | 管理外 | ― | ― | ― | 参照のみ
A8 | HUB通過時の転送元ホスト名 | 配信側クライアントのまま | *2 | 必須 | *1

*1： | 隣接サーバが管理外サーバの場合に設定可能
*2： | 設定値は画面上の選択肢から選択
*3： | サーバがHULFT-HUB Server Ver.3.8以降の場合に設定可能

【凡例】 |
初期値 | 画面上で管理情報を新規作成した際に項目に設定されている値
指定 | 画面上で管理情報を更新する際の指定の要否

## 各項目の説明

(A1)接続先ホスト名

隣接した相手サーバのホスト名

サーバ登録時に設定したホスト名です。

(A2)サービス名

隣接した相手サーバのサービス名

サーバ登録時に設定したサービス名です。

(A3)表示名

隣接した相手サーバに対する表示名

サーバ登録時に設定した表示名です。

隣接サーバが管理外サーバの場合に編集可能です。

(A4)ポートNo.

隣接した相手サーバのポート番号

サーバ登録時に設定したポート番号です。

(A5)バージョン

隣接した相手サーバのプロトコルバージョン

相手サーバとの通信で使用されるプロトコルのバージョン情報です。

(A6)稼動監視

隣接した相手サーバの稼動状態を監視するかどうかの指定

<表> 「稼動監視」の設定値

画面上の 選択肢 | 説明
--- | ---
する | 隣接サーバの稼動状態を監視します
しない | 隣接サーバの稼動状態を監視しません

【注意】 | システム動作環境設定の「隣接HUBサーバ稼動監視間隔」に“0”を指定した場合は、「稼動監視」に“する”を指定しても稼動監視を行いません。

(A7)管理外

隣接した相手サーバを管理外サーバとするかどうかの指定

(A8)HUB通過時の転送元ホスト名

隣接した相手サーバに通知する転送元ホスト名を置換するかどうかの指定

配信側クライアントのホスト名をそのまま通知するか、通過するサーバのホスト名に置換して通知するかを指定します。

隣接した相手サーバが管理外サーバの場合に指定可能です。

<表> 「HUB通過時の転送元ホスト名」の設定値

画面上の 選択肢 | 説明
--- | ---
配信側クライアントのまま | 転送元ホスト名を置き換えない
通過サーバーに見せる | 転送元ホスト名を境界サーバのホスト名に置き換える