# サーバ経由の転送（管理対象外ホストを含まない）の転送履歴

サーバを経由する転送では、以下の設定の組み合わせによって、サーバから通知されるホスト名が変わります。

- 収容クライアント情報の「通知ホスト名」
- サーバのシステム動作環境設定の「HUB経由転送における通知ホスト名」

## サーバを経由した1対1の転送

<図> 1対1の転送

C1の配信履歴

C3の集信ポートNo.をXXXXX、S1のポートNo.をZZZZZとした場合に、C1の配信履歴に記録される集信側ホストは<表1>のようになります。

このホスト名が、配信履歴一覧の「ホスト名」、配信履歴詳細情報の「集信ホスト名」に表示されます。

C3の集信履歴

C1の集信ポートNo.をYYYYYとした場合に、C3の集信履歴に記録される配信側ホストは<表1>のようになります。

このホスト名が、集信履歴一覧の「ホスト名」、集信履歴詳細情報の「配信ホスト名」に表示されます。

<表1>

C1の 「通知ホスト名」 | C3の 「通知ホスト名」 | HUB経由転送における通知ホスト名 | C1の配信履歴の集信側ホスト | C3の集信履歴の 配信側ホスト
--- | --- | --- | --- | ---
自動配置の場合 | 手動配置の場合
（省略） | （省略） | ポート番号付きの形式 | C3_XXXXX | S1_ZZZZZ | C1_YYYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | C3_XXXXX | S1_ZZZZZ | C1_YYYYY
ポート番号無しの形式 | C3 | S1 | C1
（省略） | N3 | ポート番号付きの形式 | C3_XXXXX | S1_ZZZZZ | N3
管理対象のみポート番号付きの形式 | C3_XXXXX | S1_ZZZZZ
ポート番号無しの形式 | C3 | S1
N1 | （省略） | ポート番号付きの形式 | ― | N1 | C1_YYYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | C1_YYYYY
ポート番号無しの形式 | C1
N1 | N3 | ポート番号付きの形式 | ― | N1 | N3
管理対象のみポート番号付きの形式
ポート番号無しの形式

【注意】 | C1の「通知ホスト名」を設定した場合、自動配置では経路設定を実行できません。

【備考】 | 転送エラー発生時にはポートNo.が付かない場合があります。

## HUB同報配信の場合

<図> 同報配信

C1の配信履歴

同報配信の分岐点となるサーバ"S1"のポートNo.をZZZZZとした場合に、C1の配信履歴に記録される集信側ホストは<表2>のようになります。

このホスト名が、配信履歴一覧の「ホスト名」、配信履歴詳細情報の「集信ホスト名」に表示されます。

【備考】 | 複数のサーバで分岐する同報配信の場合、転送経路内のサーバで最も配信側クライアント寄りにある分岐点となるサーバのホスト名が記録されます。

C3、C4の集信履歴

C1の集信ポートNo.をYYYYYとした場合に、C3、C4の集信履歴に記録される配信側ホストは<表2>のようになります。

このホスト名が、集信履歴一覧の「ホスト名」、集信履歴詳細情報の「配信ホスト名」に表示されます。

<表2>

C1の 「通知ホスト名」 | C3の 「通知ホスト名」 | C4の 「通知ホスト名」 | HUB経由転送における通知ホスト名 | C1の配信履歴の 集信側ホスト | C3の集信履歴の 配信側ホスト | C4の集信履歴の 配信側ホスト
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
（省略） | （省略） | （省略） | ポート番号付きの形式 | S1_ZZZZZ | C1_YYYYY | C1_YYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | S1_ZZZZZ | C1_YYYYY | C1_YYYY
ポート番号無しの形式 | S1 | C1 | C1
（省略） | （省略） | N4 | ポート番号付きの形式 | S1_ZZZZZ | C1_YYYYY | N4
管理対象のみポート番号付きの形式 | S1_ZZZZZ | C1_YYYYY
ポート番号無しの形式 | S1 | C1
（省略） | N3 | （省略） | ポート番号付きの形式 | S1_ZZZZZ | N3 | C1_YYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | S1_ZZZZZ | C1_YYYY
ポート番号無しの形式 | S1 | C1
（省略） | N3 | N4 | ポート番号付きの形式 | S1_ZZZZZ | N3 | N4
管理対象のみポート番号付きの形式 | S1_ZZZZZ
ポート番号無しの形式 | S1
N1 | （省略） | （省略） | ポート番号付きの形式 | N1 | C1_YYYYY | C1_YYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | C1_YYYYY | C1_YYYY
ポート番号無しの形式 | C1 | C1
N1 | （省略） | N4 | ポート番号付きの形式 | N1 | C1_YYYYY | N4
管理対象のみポート番号付きの形式 | C1_YYYYY
ポート番号無しの形式 | C1
N1 | N3 | （省略） | ポート番号付きの形式 | N1 | N3 | C1_YYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | C1_YYYY
ポート番号無しの形式 | C1
N1 | N3 | N4 | ポート番号付きの形式 | N1 | N3 | N4
管理対象のみポート番号付きの形式
ポート番号無しの形式

【注意】 | C1の「通知ホスト名」を設定した場合、自動配置では経路設定を実行できません。手動配置で実行してください。