# サーバ経由の転送（管理対象外ホストを含む）の転送履歴

サーバを経由する転送では、以下の設定の組み合わせによって、サーバから通知されるホスト名が変わります。

- 収容クライアント情報の「通知ホスト名」
- サーバのシステム動作環境設定の「HUB経由転送における通知ホスト名」
- サーバの隣接サーバ情報の「HUB通過時の転送元ホスト名」

## 集信側が管理対象外(中継あり)クライアントの場合

<図> 集信側が管理対象外(中継あり)クライアントの場合

C1の配信履歴

C?の集信ポートNo.をXXXXX、S1のポートNo.をZZZZZとした場合に、C1の配信履歴に記録される集信側ホストは<表1>のようになります。

このホスト名が、配信履歴一覧の「ホスト名」、配信履歴詳細情報の「集信ホスト名」に表示されます。

C?の集信履歴

C1の集信ポートNo.をYYYYYとした場合に、C3の集信履歴に記録される配信側ホストは<表1>のようになります。

【備考】 | C?は管理対象外(中継あり)クライアントなので、HULFT-HUB Managerからは集信履歴を参照できません。C?の管理画面から確認してください。

<表1>

C1の 「通知ホスト名」 | C?の 「通知ホスト名」 | HUB経由転送における通知ホスト名 | C1の配信履歴の集信側ホスト | C?の集信履歴の 配信側ホスト
--- | --- | --- | --- | ---
自動配置の場合 | 手動配置の場合
（省略） | （省略） | ポート番号付きの形式 | C?_XXXXX | S1_ZZZZZ | C1_YYYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | C?_XXXXX | S1_ZZZZZ | C1
ポート番号無しの形式 | C? | S1 | C1
（省略） | N? | ポート番号付きの形式 | C?_XXXXX | S1_ZZZZZ | N?
管理対象のみポート番号付きの形式 | C?_XXXXX | S1_ZZZZZ
ポート番号無しの形式 | C? | S1
N1 | （省略） | ポート番号付きの形式 | ― | N1 | C1_YYYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | C1
ポート番号無しの形式 | C1
N1 | N? | ポート番号付きの形式 | ― | N1 | N?
管理対象のみポート番号付きの形式
ポート番号無しの形式

【注意】 | C1の「通知ホスト名」を設定した場合、自動配置では経路設定を実行できません。手動配置で実行してください。

## 配信側が管理対象外(中継あり)クライアントの場合

<図> 配信側が管理対象外(中継あり)クライアントの場合

C?の配信履歴

C3の集信ポートNo.をXXXXX、S1のポートNo.をZZZZZとした場合に、C?の配信履歴に記録される集信側ホストは<表2>のようになります。

【備考】 | C?は管理対象外(中継あり)クライアントなので、HULFT-HUB Managerからは配信履歴を参照できません。C?の管理画面から確認してください。

C3の集信履歴

C?の集信ポートNo.をYYYYYとした場合に、C3の集信履歴に記録される配信側ホストは<表2>のようになります。

このホスト名が、集信履歴一覧の「ホスト名」、集信履歴詳細情報の「配信ホスト名」に表示されます。

<表2>

C?の 「通知ホスト名」 | C3の 「通知ホスト名」 | HUB経由転送における通知ホスト名 | C?の配信履歴の集信側ホスト | C3の集信履歴の 配信側ホスト
--- | --- | --- | --- | ---
自動配置の場合 | 手動配置の場合
（省略） | （省略） | ポート番号付きの形式 | C3_XXXXX | S1_ZZZZZ | C?_YYYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | C3 | S1 | C?_YYYYY
ポート番号無しの形式 | C3 | S1 | C?
（省略） | N3 | ポート番号付きの形式 | C3_XXXXX | S1_ZZZZZ | N3
管理対象のみポート番号付きの形式 | C3 | S1
ポート番号無しの形式 | C3 | S1
N? | （省略） | ポート番号付きの形式 | ― | N? | C?_YYYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | C?_YYYYY
ポート番号無しの形式 | C?
N? | N3 | ポート番号付きの形式 | ― | N? | N3
管理対象のみポート番号付きの形式
ポート番号無しの形式

【注意】 | C?の「通知ホスト名」を設定した場合、自動配置では経路設定を実行できません。手動配置で実行してください。

## 集信側が管理対象外(中継なし)クライアントの場合

<図> 集信側が管理対象外(中継なし)クライアントの場合

管理対象外(中継なし)クライアントを含む転送は直接転送となるため、ホスト名は“C1”、“C?”になります。直接転送の転送履歴を参照してください。

## 配信側が管理対象外(中継なし)クライアントの場合

<図> 配信側が管理対象外(中継なし)クライアントの場合

管理対象外(中継なし)クライアントを含む転送は直接転送となるため、ホスト名は“C?”、“C3”になります。直接転送の転送履歴を参照してください。

## 集信側が管理外サーバの場合

<図> 集信側が管理外サーバの場合

C1の配信履歴

S?のポートNo.をXXXXXとした場合に、C1の配信履歴に記録される集信側ホストは<表5>のようになります。

このホスト名が、配信履歴一覧の「ホスト名」、配信履歴詳細情報の「集信ホスト名」に表示されます。

<表5>

C1の 「通知ホスト名」 | S1の 「HUB経由転送における通知ホスト名」 | C1の配信履歴の 集信側ホスト
--- | --- | ---
（省略） | ポート番号付きの形式 | S?_XXXXX
管理対象のみポート番号付きの形式 | S?_XXXXX
ポート番号無しの形式 | S?
N1 | ポート番号付きの形式 | N1
管理対象のみポート番号付きの形式
ポート番号無しの形式

## 配信側が管理外サーバの場合

<図> 配信側が管理外サーバの場合

C3の集信履歴

S??のポートNo.をXXXXX、C??の集信ポートNo.をYYYYYとした場合に、C3の集信履歴に記録される配信側ホストは<表6>のようになります。

このホスト名が、集信履歴一覧の「ホスト名」、集信履歴詳細情報の「配信ホスト名」に表示されます。

<表6>

S??の隣接サーバ情報に登録された S1の「HUB通過時の転送元ホスト名」 | C3の 「通知ホスト名」 | S1の 「HUB経由転送における通知ホスト名」 | C3の集信履歴の 配信側ホスト
--- | --- | --- | ---
通過サーバーに見せる | （省略） | ポート番号付きの形式 | S??_XXXXX
管理対象のみポート番号付きの形式 | S??_XXXXX
ポート番号無しの形式 | S??
N3 | ポート番号付きの形式 | N3
管理対象のみポート番号付きの形式
ポート番号無しの形式
配信側クライアントのまま | （省略） | ポート番号付きの形式 | C??_YYYYY
管理対象のみポート番号付きの形式 | C??_YYYYY
ポート番号無しの形式 | C??
N3 | ポート番号付きの形式 | N3
管理対象のみポート番号付きの形式
ポート番号無しの形式

【注意】 | C??は、S1とC3が所属するHULFT-HUBシステムの構成図には表示されません。
| また、S??の隣接サーバ情報とC??の収容クライアント情報を、S1とC3が所属するHULFT-HUBシステムから参照することはできません。