# 再接続

ログインしたネットワーク内で、HULFT-HUB Serverとの接続（サーバ間接続も含む）が何らかの理由により解除された場合、再度HULFT-HUB Serverへの接続を試みる機能です。

【注意】 | 接続が解除された原因が解決されていない場合、以下の操作を行っても、構成図に変化がありません。

## ログインサーバ以外のサーバアイコンが灰色になっている場合

1. サーバの問題が、解決できたことを確認してください。
2. 構成図上で、再接続したい非稼動状態のサーバ（灰色のサーバアイコン）を選択してください。
3. 構成図上でマウスを右クリックし、コンテキストメニューの［再接続］をクリックしてください。

4. 選択されたサーバへ再接続が行われます。

   ログインサーバと選択されたサーバのパスワードが異なる場合はログインダイアログが表示されます。パスワードを入力してください。

   【注意】 | ユーザIDを変更することはできません。
   | そのため、ログインサーバへのログインに使用したユーザIDが選択されたサーバに登録されていない場合は再接続できません。

5. サーバへの接続が正常に完了すると、構成図上で選択されたサーバのアイコンが、黄色の稼動中（エラーなし）アイコンに変わります。

   また対象のサーバに収容クライアントがあった場合は、そのクライアントが構成図に表示されます。

## 構成図のサーバアイコンがすべて灰色になっている（ログインサーバが稼動していない）場合

【備考】 | HULFT-HUB Manager管理画面のウィンドウタイトルに、ログインサーバの名前が表示されています。

1. ログインサーバの問題が、解決できたことを確認してください。

   【備考】 | 解決できないときは、HULFT-HUB Managerを一旦終了して、別のサーバへのログインを試してください。

2. 構成図で、ログインサーバをクリックしてください。
3. 構成図でマウスを右クリックし、コンテキストメニューの［再接続］をクリックしてください。
4. ログインダイアログが表示されるので、パスワードを入力してログインしてください