# hostsファイルの登録と接続検査

通信相手となるマシンに対して接続検査を行ってください。

1. HUBSVRからHUBCLTへの接続

- HUBSVRのhostsファイルに、HUBCLTのホスト名とIPアドレスを登録してください。

- HUBSVRから、ホスト名での接続検査を行ってください。

2. HUBCLTからHUBSVRへの接続

- HUBCLTのhostsファイルに、HUBSVRのホスト名とIPアドレスを登録してください。

- HUBCLTから、ホスト名での接続検査を行ってください。

3. HUBMGRからHUBSVRへの接続

- HUBMGRのhostsファイルに、HUBSVRのホスト名とIPアドレスを登録してください。
  ただし、IPアドレスでログインする場合は必要ありません。

- HUBMGRから、ホスト名またはIPアドレスでの接続検査を行ってください。

詳しい手順は、「TCP/IP環境の設定」を参照してください。その際には、「サーバ」を「接続相手」に読み替えてください。