# グレード

HULFT10 製品のグレードについて説明します。

HULFT10 製品には、以下のグレードがあります。

HULFT10 for zOSの場合

- Enterpriseグレード

- Standardグレード

HULFT10 for Linux/AIXの場合

- Enterpriseグレード

- Standardグレード

HULFT10 for Windowsの場合

- Serverグレード

- Clientグレード

= 備考 =

以下の製品にはグレードがありません。

- HULFT10 for IBMi

## グレード別の機能差

グレードには、以下の機能差があります。

HULFT10 for zOSの場合

表A.1 HULFT10 for zOSの場合

機能名 | Enterpriseグレード | Standardグレード
--- | --- | ---
DEFLATE圧縮 | ○ | －

○ | : | 機能あり
－ | : | 機能なし

HULFT10 for Linux/AIXの場合

表A.2 HULFT10 for Linux/AIXの場合

機能名 | Enterpriseグレード | Standardグレード
--- | --- | ---
ファイル転送に関する基本機能 | ○ | ○
ネットワークファイルの配信および集信 | ○ | －
ファイルトリガー | ○ | －
クラスター対応機能 | ○ | －

○ | : | 機能あり
－ | : | 機能なし

HULFT10 for Windowsの場合

表A.3 HULFT10 for Windowsの場合

機能名 | Serverグレード | Clientグレード
--- | --- | ---
ファイル転送に関する基本機能 | ○ | ○
ネットワークファイルの配信および集信 | ○ | －
ファイルトリガー | ○ | －
クラスター対応機能 | ○ | －
スケジューラー機能 | ○ | －

○ | : | 機能あり
－ | : | 機能なし