# 複数集信情報ファイルのフォーマット

表中のデータタイプは以下のとおりです。

bin

  : バイナリー

char

  : キャラクター

pack

  : パック

表A.7 複数集信情報ファイルの内容（STORE）

項目名 | サイズ | 開始位置 | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID | char | 50 | 0 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 50 | 配信側のホスト名
集信日 | char | 8 | 118 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信時刻 | char | 6 | 126 | 集信開始時刻（HHMMSS）
レコード開始位置1 | bin | 4 | 132 | 集信ファイル内のデータ開始位置
レコード終了位置1 | bin | 4 | 136 | 集信ファイル内のデータ終了位置
レコード開始位置2 | pack | 10 | 140 | 集信ファイル内のデータ開始位置
レコード終了位置2 | pack | 10 | 150 | 集信ファイル内のデータ終了位置

※0バイトデータを集信した場合、データ終了位置には「データ開始位置－1」の値が出力されます。

- 1レコード長 160バイト

【複数集信情報ファイルのファイル名】

ライブラリー名/STORE(STORE)