# 複数ファイル結合コマンド

複数のファイルを1つのファイルに結合します。すでに存在する結合ファイルへの追加や、他機種で作成された結合ファイルへの追加も可能です。

## プログラムインターフェイス

    CALL ライブラリー名/UTLJOIN PARM(['LIB=ライブラリー名'] 'INFILE=filename'
       'FILETYPE={B|T|F|M}' ['formatid|multiformatid'] 'OUTFILE=filename'
       'MODE={N|R|M}' ['G'] ['OUTPUT=filename'] ['EXIT' CL変数名])

## パラメーター説明

LIB=ライブラリー名

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値 HULFT）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

INFILE=filename

  入力ファイル名（省略不可）

  「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。

  「メンバー名」はアスタリスク（*）を使用することで前方一致・後方一致の形式での指定が可能です。

FILETYPE=B|T|F|M

  ファイルタイプ（省略不可）

  B

    : バイナリー形式

  T

    : テキスト形式

  F

    : フォーマット形式

  M

    : マルチフォーマット形式

formatid|multiformatid

  フォーマット情報のフォーマットIDまたは、マルチフォーマット情報のマルチフォーマットID（省略可）

  50バイト以内の英数字および“_”で指定します。

  ファイルタイプに“F”、または“M”を指定した場合は省略できません。

OUTFILE=filename

  出力ファイル名（結合ファイル名）（省略不可）

  「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。

MODE=N|R|M

  結合ファイルの作成モード（省略不可）

  N（新規作成）

    : すでに指定ファイルが存在する場合はエラー

  R（置き換え）

    : すでに指定ファイルが存在する場合は置き換え、存在しない場合は新規作成

  M（追加書き）

    : すでに指定ファイルが存在する場合は追加書き、存在しない場合は新規作成

  “M（追加書き）”を指定した場合、すでに存在しているファイルが結合ファイルでないときはエラーになります。

G

  複数ファイル結合コマンドが出力するエラーメッセージの表示有無（省略可）

  省略するとエラーメッセージが表示されます。

OUTPUT=filename

  複数ファイル結合コマンドが出力するエラーメッセージの出力先（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。

  ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

EXIT CL変数名

  複数ファイル結合コマンドが出力するエラーコードの受け取りとCL変数名（省略可）

  EXITとCL変数名は連続して指定してください。

  異常終了の場合のみ、エラーコードをCL変数へセットします。

  省略するとエラーコードはセットされません。

注意

「INFILE=filename」指定時のそれぞれファイルタイプにおけるレコードサイズの制限、また「FILETYPE=B|T|F|M」指定時のファイルサイズの制限については、以下を参照してください。

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 集配信ファイルについて

= 備考 =

「'INFILE=filename' 'FILETYPE=B|T|F|M' 'formatid|multiformatid'」は最大10回繰り返し指定できます。指定方法は、「記述例」を参照してください。

## コマンドインターフェイス

    UTLJOIN INFINFO((file library member type formatid|multiformatid))
       JOINFILE( ) JOINMBR( ) MAKEMODE( ) LIBRARY( ) MSG( ) FILE( ) MBR( )

## パラメーター説明

INFINFO

  入力ファイルの情報（省略不可）

  file

    入力ファイルのファイル名を指定します。

    先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

  library

    入力ファイルのライブラリー名を指定します。

    先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

  member

    入力ファイルのメンバー名を指定します。

    先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

    アスタリスク（*）を使用することで前方一致・後方一致の形式での指定が可能です。

  type

    ファイルタイプ

    BIN

      : バイナリー形式

    TXT

      : テキスト形式

    FMT

      : フォーマット形式

    MFMT

      : マルチフォーマット形式

  formatid|multiformatid

    フォーマット情報のフォーマットIDまたは、マルチフォーマット情報のマルチフォーマットID

    50バイト以内の英数字および“_”で指定します。

    ファイルタイプに“FMT”、または“MFMT”を指定した場合は省略できません。

JOINFILE

  出力ファイル（結合ファイル）のライブラリー名とファイル名（省略不可）

  「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  それぞれ先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

JOINMBR

  出力ファイル（結合ファイル）のメンバー名（省略時値 *FILE）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

MAKEMODE

  結合ファイルの作成モード

  NEW（新規作成）

    : 既に指定ファイルが存在する場合はエラー

  REP（置き換え）

    : 既に指定ファイルが存在する場合は置き換え、存在しない場合は新規作成

  MOD（追加書き）

    : 既に指定ファイルが存在する場合は追加書き、存在しない場合は新規作成

LIBRARY

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値 HULFT）

  先頭英文字の10バイト以内の英数字で指定します。

MSG

  エラーメッセージの表示有無（省略時値 *YES）

  *NO

    : エラーメッセージを表示しない

  *YES

    : エラーメッセージを表示する

FILE

  エラーメッセージ出力先ファイルのライブラリー名とファイル名（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  それぞれ先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

MBR

  エラーメッセージ出力先ファイルのメンバー名（省略時値 *FILE）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

= 備考 =

「INFINFO」の“(file library member type formatid|multiformatid)”は最大10回繰り返し指定できます。また、入力ファイルに保管ファイルを指定することはできません。

## 記述例

- ファイル「MYLIB/JOIN1(TEST01)」のフォーマット情報を「FORMAT01」、ファイル「MYLIB/JOIN1(TEST02)」のフォーマット情報を「FORMAT02」として、これらのファイルを結合して「MYLIB/OUT1(TEST)」というファイル名で新規に作成する。

      CALL HULFT/UTLJOIN PARM('INFILE=MYLIB/JOIN1(TEST01)' 'FILETYPE=F' 'FORMAT01'
          'INFILE=MYLIB/JOIN1(TEST02)' 'FILETYPE=F' 'FORMAT02' 'MODE=N'
          'OUTFILE=MYLIB/OUT1(TEST)')

- ファイル「MYLIB/JOIN2」の中のメンバーから「TEST」で始まるメンバーをすべてテキストタイプとして結合し、「MYLIB/OUT2(TEST)」というファイルを上書きモードで作成する。

      CALL HULFT/UTLJOIN PARM('INFILE=MYLIB/JOIN2(TEST*)' 'FILETYPE=T' 'MODE=R'
          'OUTFILE=MYLIB/OUT2(TEST)')

- ファイル「MYLIB/JOIN3」の中のメンバーから「T」で始まるメンバーのマルチフォーマット情報を「MFORMAT1」としてすべて結合し、「MYLIB/OUT3(TEST)」というファイルを追加モードで作成する。

      CALL HULFT/UTLJOIN PARM('INFILE=MYLIB/JOIN3(T*)' 'FILETYPE=M' 'MFORMAT1'
          'MODE=M' 'OUTFILE=MYLIB/OUT3(TEST)')

## 注意事項

EBCDICセット（CHARTYPE）の“D（EBCDIC ASPEN）”および“G（NECカナ文字）”は非推奨です。“D（EBCDIC ASPEN）”および“G（NECカナ文字）”を使用したファイルを結合すると、将来のバージョンで分解できなくなる可能性があります。