# 相手マシンとの接続について

HULFTはTCP/IPプロトコル（OSに付属しています）を使用して転送を行います。転送相手となるマシンをホスト名で認識するため、ホスト名での接続の検査（pingコマンド）が通る必要があります。

後述の「疎通テスト」のために、当マシンのホスト名（自ホスト名）で接続の検査が通ることを確認しておいてください。

## pingの実行方法

コマンドプロンプトを起動し、以下のように入力してpingを実行します。

### IPv4の場合

    ping 相手ホスト名

例)

      ping HOST01

### IPv6の場合

    ping -6 相手ホスト名

例)

      ping -6 HOST01

詳細は、各OSのマニュアルを参照してください。

注意

ファイアウォールが導入されているネットワークをご利用の場合は、HULFTの通信がファイアウォールを通過できるよう設定を行ってください。