# CSV形式受信の設定

受信したファイルをCSV形式へ変換するとき、項目を何で区切るかのセパレータ文字、項目の囲み文字などを集信側に登録します。

HULFT管理画面から登録できます。

変換するファイルIDごとに内容を設定してください。

なお、ファイルIDが設定されていない場合は、ユーザーの初期値が設定されます（「ユーザーの初期値」を参照）。

CSV環境設定ファイルが存在していない場合、または「ユーザーの初期値」が設定されていない場合は、各項目の初期値（「各項目の初期値」参照）が設定されます。

CSV変換情報登録画面については、「CSV変換情報登録画面」を参照してください。

## ファイル名

CSV環境設定ファイルの名称は「hulcsv.inf」です。この名称は変更できません。

CSV環境設定ファイルは、HULFT管理情報が存在するパス（HULPATH）に置きます。

## 各項目の説明

各項目の説明を以下に示します。各項目の初期値は「各項目の初期値」を参照してください。

集信ファイルID

  CSV形式変換を行うファイルIDを英大文字数字および“_”で指定します。50バイト以内で指定します。

セパレータ

  項目と項目を区切る文字を記述します。

  半角1文字

    : 以下の文字から選択します。

    「'」「!」「#」「$」「%」「&」「(」「)」「,」「^」「|」「"」「\」「/」

    または、ASCIIコードが0x21～0x7eの1バイトの英数字記号を直接入力します。

  TAB

    : タブコード（0x09）

  SPACE

    : スペースコード（0x20）

  NONE

    : セパレータなし

囲み文字

  項目を囲む文字を記述します。

  半角1文字

    : 以下の文字から選択します。

    「'」「!」「"」「#」「$」「%」「&」「(」「)」「,」「^」「|」「~」「\」「/」

    または、ASCIIコードが0x21～0x7eの1バイトの英数字記号を直接入力します。

  NONE

    : 囲み文字なし

後スペースカット

  フォーマット情報の項目タイプが“X”、“M”、または“N”で、その項目値の後ろにあるスペース（全角スペースを含む）、または漢字コード変換によってフォーマット情報のサイズより実際のデータサイズが短くなったときの後ろスペースを省略するかしないかを記述します。

  する

    : 項目の後ろのスペースをカットする

  しない

    : 項目の後ろのスペースをカットしない

スペースデータの圧縮

  フォーマット情報の項目タイプが“X”、“M”、または“N”で、その項目値がすべてスペース（全角スペースを含む）の場合の処理を記述します。

  する

    : 全スペースをカットする

  しない

    : 半角1バイト分のスペースを項目値とする

  この指定は、後スペースカットで“する”を指定したときのみ有効です。

  Shift-JISの場合、省略するスペースコードは、以下のとおりです。

  - 0x20（半角スペース）

  - 0x8140（全角スペース）

ゼロサプレス

  フォーマット情報の項目タイプが“B”、“S”、“P”、“F”、または“9”で、その項目の値が規定表示桁数（下記参照）より少ない場合、数値の前に「0」を埋めるかどうかを記述します。

  する

    : 数値の前の「0」をカット

  しない

    : 数値の前を「0」で埋める

  表2.16 CSV形式変換時の変換規則

  集信ファイル（変換後） | CSVデータ
  --- | ---
  項目タイプ | バイト数 | 規定表示桁数
  F | 浮動小数点タイプ | 4 | 30
  8 | 30
  P | サイン付内部10進数 | 1～2 | 12
  3～5 | 12
  6～10 | 21
  B | バイナリ | 2 | 12
  4 | 12
  8 | 21
  S | サイン付外部10進数 | 1～4 | 12
  5～9 | 12
  10～18 | 21

  = 備考 =

  - 項目タイプが“F（浮動小数点タイプ）”の場合は、小数点以下桁数が固定で9桁になります。また、規定表示桁数を超えるデータの場合は、データに依存します。

  - 属性変換機能で“P（サイン付内部10進数）”、“S（サイン付外部10進数）”から“9（サイン無外部10進数）”に変換した場合、規定表示桁数はデータ桁数に依存します。変換しない場合は、項目のバイト数に依存します。

  - 規定表示桁数には、符号（「-」のみ）および小数点が含まれます。

  - バイナリタイプのデータは、サイン付データ形式として処理されます。

タイトル出力

  フォーマット情報の項目名をタイトル行として、1行目に出力するかどうかを記述します。ただし、タイトル行の出力は配信管理情報の転送タイプが“FORMAT（F）”のときのみ有効です。

  する

    : タイトル行を出力する

  しない

    : タイトル行を出力しない

## ユーザーの初期値

CSV環境設定ファイルに同じ設定内容のファイルIDが複数存在する場合、ファイルID「DEFAULTF」で初期値を設定することにより、1つのファイルIDで同じ設定を行うことができます。変換するファイルIDがCSV環境設定ファイルに存在しないとき「DEFAULTF」の値が設定されます。

「DEFAULTF」がCSV環境設定ファイルに設定されていない場合は、「各項目の初期値」が設定されます。

## 各項目の初期値

各設定値の初期値を以下に示します。該当するファイルIDがなかった場合、またはファイ ルが存在しない場合は、初期値が設定値として採用されます。

表2.17 初期値

項目名 | 初期値 | 初期値の説明
--- | --- | ---
セパレータ | ,（カンマ） | 項目を「,（カンマ）」で区切る
囲み文字 | "（ダブルクォーテーション） | 項目の値を「"（ダブルクォーテーション）」で囲む
後スペースカット | する | 項目の後ろのスペースをカットする
スペースデータの圧縮 | する | 全スペースをカットする
ゼロサプレス | する | 数値の前の「0」をカット
タイトル出力 | しない | タイトル行を出力しない

## CSV形式ファイル

CSV形式受信を行うと、集信ファイルと同一のフォルダーにCSV形式ファイルが作成されます。

CSV形式のファイル名は「集信ファイル名.csv」です。

## 注意事項

- フォーマット情報の項目タイプに“I”を指定すると、CSV形式変換処理でエラーになりますので指定しないでください。

  “I”はイメージ（転送時無変換）なので、データ内に上記セパレータ文字や囲み文字が含まれる可能性があります。

- CSV変換では、データ内にNULL文字（0x00）が存在した場合、そこまでをデータであると判断します。

- システム動作環境設定の転送関連ファイルの削除モード（trnsfr_file_del）に“復元不可能モード（1）”を指定していた場合、処理中に集信したデータを削除する必要があるときは、復元不可能な状態で削除されます。