# リモート生存監視コマンド

## コマンド形式

    utlalivecheck  -h hostname  -p portno  [-w time]  [-q]

## パラメーター説明

-h hostname

  対象ホストのホスト名またはIPアドレス（省略不可）

  68バイト以内の英数字で指定します。

-p portno

  監視対象のプロセスが開いているサービスプロセスポート番号（省略不可）

  “1”～“65535”の範囲で指定します。

-w time

  タイムアウト時間（秒）（省略可）

  “10”～“259200”の範囲で指定します。

  省略すると、システム動作環境設定のソケットリードタイムアウト（socktime）の指定値が適用されます。

  なお、このパラメーターを指定しても、該当プロセスへの接続ができていない状態の場合は、指定された時間が経過してもタイムアウトしません。

-q

  メッセージ出力抑止（省略可）

  指定した場合は、パラメーターエラーが発生してもメッセージを出力しません。

  省略すると、メッセージが出力されます。