# 再配信待ち状況一覧画面

再配信待ち状況一覧画面では、再配信待ちとしてキューイングされている情報の一覧が表示されます。

画面の表示方法は、「再配信待ち状況を確認する」を参照してください。

                             << 再配信待ち状況一覧 >>                    1 行中の 1
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> PAGE

        ホスト名         ファイルＩＤ  日付      時刻          レコード数      接続
        ZOS               FILE0001  2015/12/08 19:08:53 00000000000/00000000004 LAN
     ******************************* Bottom of data ********************************

画面4.26 再配信待ち状況一覧画面

= 備考 =

簡易転送で行った転送は、再配信ができません。簡易転送で何らかの問題が発生し転送が中断されても、簡易転送の再配信待ちレコードは再配信待ち状況一覧画面に表示されません。

## 再配信待ち状況一覧画面

<各項目の説明>

ホスト名

  ファイルIDに登録されているホスト名（先頭16バイト）

ファイルID

  再配信待ちしているファイルID（先頭8バイト）

日付

  配信異常が起きた日付

時刻

  配信異常が起きた時刻

レコード件数

  転送したファイルのレコード件数

  「転送済みのレコード件数/配信ファイルの全レコード件数」の形式で表示されます。

  = 備考 =

  バイナリー転送時は「転送済みのデータ長/配信ファイルのデータ長」が表示されます。

接続

  配信先ホストの接続形態

  LAN

    : LAN接続ホスト

= 備考 =

コマンドに“R”を入力し［実行］キーを押すと、最新の再配信待ち状況が再表示されます。

## 再配信待ち状況一覧画面（「処理識別子」の表示）

再配信待ち状況一覧画面（「処理識別子」の表示）では、処理識別子が表示されます。

再配信待ち状況一覧画面のコマンドに“ID”または“I”を入力し、［実行］キーを押すと、再配信待ち状況一覧画面（「処理識別子」の表示）に切り替わります。

= 備考 =

再配信待ち状況一覧画面に戻るときは、再配信待ち状況一覧画面（「処理識別子」の表示）のコマンドに“BASIC”または“B”と入力し、［実行］キーを押します。

                             << 再配信待ち状況一覧 >>                    1 行中の 1
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> CSR

        ホスト名         ファイルＩＤ            処理識別子
        ZOS               FILE00018TOKYO8TO8NA   73779910CA9EC0CE7800009D0000010111
     ******************************* Bottom of data ********************************

画面4.27 再配信待ち状況一覧画面（「処理識別子」の表示）

<各項目の説明>

ホスト名

  ファイルIDに登録されているホスト名（先頭16バイト）

ファイルID

  再配信待ちしているファイルID（先頭20バイト）

処理識別子

  トランザクションごとの処理識別子