# 複写する

詳細ホスト情報を複写するには、複写先の詳細ホスト情報を開き、複写元の詳細ホスト情報の内容を読み込んで保存します。

以下に、詳細ホスト情報を複写する手順を示します。

1. 複写先の詳細ホスト情報更新（基本）画面を表示します。

新規のホスト名に複写する場合

新規のホスト名の詳細ホスト情報更新（基本）画面を表示します。

既存のホスト名に複写する場合

既存のホスト名の詳細ホスト情報更新（基本）画面を表示します。

画面の表示方法は、「詳細ホスト情報更新画面を表示する」を参照してください。

2. 複写元の詳細ホスト情報の内容を読み込みます。

以下のいずれかの画面でコマンドに“COPY 複写元のホスト名”と入力し、［実行］キーを押します。

- 詳細ホスト情報更新（基本）画面

- 詳細ホスト情報更新（拡張）画面

指定したホスト名の詳細ホスト情報の内容が読み込まれます。

3. 2. のいずれかの画面でコマンドに“SAVE”と入力し、［実行］キーを押します。

複写元のホスト名の詳細ホスト情報の内容で、複写先の詳細ホスト情報が上書き保存されます。

注意

コマンドに“SAVE”と入力して［実行］キーを押す前に［PF3］キーを押すと、詳細ホスト情報の複写が中止され、前画面に戻ります。

画面の詳細は、「詳細ホスト情報一覧画面および更新画面」を参照してください。