# 操作ログの動作設定

操作ログ出力機能を使用する場合、XRSYSIN定義カードに以下の設定を定義する必要があります。設定内容の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

## XRSYSIN定義カード

定義カードの形式

    OPLSELECT=操作ログ出力選択
    OPLCMD1=コマンド実行ログ出力先データセット名1
    OPLCMD2=コマンド実行ログ出力先データセット名2
    OPLFILE1=ファイルアクセスログ出力先データセット名1
    OPLFILE2=ファイルアクセスログ出力先データセット名2
    OPLCHARACTER=操作ログユーザー指定文字
    OPLEBCDIC=操作ログEBCDICコード
    OPLCMDBKVOL=コマンド実行ログバックアップ出力先ボリューム名
    OPLFILEBKVOL=ファイルアクセスログバックアップ出力先ボリューム名
    OPLUNIT=操作ログ出力先データセットのUNIT名
    OPLCMDBK=コマンド実行ログバックアップ出力先データセット名
    OPLFILEBK=ファイルアクセスログバックアップ出力先データセット名
    OPLBKJOBNM=操作ログ自動切り替えジョブ名
    JLIB1=後続ジョブ付加ステップのSTEPLIB設定1
    CLASS=クラス
    MSGCLASS=メッセージクラス
    JOBOP1=ジョブオペランド1
    JOBOP2=ジョブオペランド2
    CONSMSG=ユーザー固有メッセージ
    DATEFMT=日付形式